# Automatisk nivellering

##

Etter at måleverktøyet har blitt slått på, kontrollerer det den vannrette eller loddrette posisjonen og utligner automatisk ujevnheter innenfor selvnivelleringsområdet på ca. ±8,5 % (±5°).

Under nivelleringen blinker symbolet for nivelleringen på displayet. Samtidig blinker statusindikatoren (12) på måleverktøyet og statusindikatoren for den gjeldende aksen ((33) eller (34)) på fjernkontrollen grønt.

Rotasjonen er stoppet til nivelleringen er avsluttet, og laserstrålene blinker. Etter at nivelleringen er fullført, vises startskjermen. Laserstrålene lyser kontinuerlig, og rotasjonen begynner. Statusindikatoren (12) på måleverktøyet og statusindikatoren for den nivellerte aksen ((33) eller (34)) på fjernkontrollen lyser kontinuerlig grønt.

Hvis måleverktøyet står mer enn 8,5 % skrått eller er plassert i en annen stilling enn horisontal eller vertikal, er det ikke mulig å nivellere. En feilmelding vises på displayet, og statusindikatoren (12) blinker rødt.

1. Posisjoner måleverktøyet på nytt og vent på nivelleringen.

Hvis den maksimale nivelleringstiden er overskredet, avbrytes nivelleringen med en feilmelding.

1. Flytt måleverktøyet.
2. Trykk kort på knappen for å starte nivelleringen på nytt.

##

Når måleverktøyet er nivellert, kontrollerer det stadig den vannrette hhv. loddrette posisjonen. Ved posisjonsendringer nivelleres det automatisk.

Minimale posisjonsendringer utlignes uten avbrudd under drift. Vibrasjoner i bakken eller værpåvirkning kompenseres dermed automatisk.

Ved større posisjonsendringer stopper rotasjonen av laserstrålen, og laserstrålene blinker, slik at feilmålinger under nivelleringen unngås. Nivelleringssymbolet vises på displayet. Støtvarslingsfunksjonen utløses eventuelt.

## Bytte mellom horisontal og vertikal posisjon:

Måleverktøyet registrerer horisontal eller vertikal stilling automatisk.

1. Slå av måleverktøyet.
2. Flytt den.
3. Sett den på igjen

Hvis plasseringen endres uten at du slår av/på, vises en feilmelding, og statusindikatoren (12) blinker raskt rødt.

1. Trykk kort på knappen for å starte nivelleringen på nytt.

##

Måleverktøyet har en støtvarslingsfunksjon. Ved posisjonsendringer eller vibrasjoner på måleverktøyet eller i bakken hindrer den nivellering i endret posisjon og dermed feil på grunn av forskyvning av måleverktøyet.

GRL 650 CHVG: Støtvarslingsfunksjonen har 2 følsomhetsnivåer. Når måleverktøyet er slått på, er høy følsomhet innstilt.

## Aktivere støtvarslingen:

Støtvarslingsfunksjonen er som standard slått på. Den aktiveres ca. 30 s etter at måleverktøyet ble slått på.
Under aktiveringen blinker indikatoren for støtvarslingsfunksjon (d) på displayet. Etter aktiveringen lyser varslingen kontinuerlig.

## Støtvarsling utløst:

Hvis posisjonen til måleverktøyet endres eller det oppdages et kraftig sjokk, utløses sjokkvarselet. Laserens rotasjon stopper og en feilmelding vises. Statusindikatoren (12) blinker raskt rødt, og et varselsignal med rask lydsekvens utløses.

1. Bekreft varselmeldingen med ved å trykke på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen.
2. Under arbeid med automatisk nivellering (inkludert helningsmodus) startes nivelleringen automatisk på nytt.

Kontroller posisjonen til laserstrålen på et referansepunkt, og korriger høyden eller innstillingen til måleverktøyet om nødvendig.

## Endre/slå av støtvarslingsfunksjonen:

Den gjeldende innstillingen vises av indikatoren for støtvarsling (d) på startskjermen:

Støtvarslingsfunksjonen er slått på med høy følsomhet.

GRL 650 CHVG: Støtvarslingsfunksjonen er slått på med redusert følsomhet.

Støtvarslingsfunksjonen er slått av.

1. Trykk kort på knappen for å endre innstillingen for sjokkvarsling.
2. Trykk gjentatte ganger påknappen i den påfølgende menyen til du har valgt den ønskede innstillingen.
3. Bekreft valget med ved å trykke på knappen .

1. Hvis støtvarslingsfunksjonen har blitt slått på, aktiveres den etter ca. 30 s.

##

Når måleverktøyet er i horisontal stilling, kan X‑aksen og Y‑aksen ha en helning på ±8,5 % uavhengig av hverandre.

1. For helning på X-aksen trykker du én gang på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen.
2. Menyen for helningsinnstilling på X-aksen vises.
3. Still inn ønsket helning ved å bruke knappene på måleverktøyet eller med knappene på fjernkontrollen.

Hvis begge knappene for helning på måleverktøyet eller fjernkontrollen trykkes samtidig, tilbakestilles helningen til 0,00 %.

1. For helning på Y-aksen trykker du igjen på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen.
2. Menyen for helningsinnstilling på Y-aksen vises.

Still inn ønsket helning som beskrevet for X-aksen.

Den valgte helningen brukes på måleverktøyet noen sekunder etter det siste knappetrykket. Laserstrålen og symbolet for helningsinnstilling på displayet blinker helt til helningsinnstillingen er avsluttet.

Når helningsinnstillingen er avsluttet, vises de innstilte verdiene for helning for begge aksene på startskjermen. Statusindikatoren (d) på måleverktøyet lyser kontinuerlig rødt. På fjernkontrollen lyser statusindikatoren for den skrå aksen ((33) og/eller (34)) kontinuerlig rødt.

##

Måleverktøyet lagrer de 4 sist brukte helningsverdiene for de to aksene. Alternativt til ny innstilling av helningene kan du ta i bruk denne lagrede helningskombinasjonen.

1. Start helningsmodusen for X‑aksen se Helningsmodus ved horisontal stilling.

1. Trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen for å hente fram helningsminnet.

1. Trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen til ønsket kombinasjon er valgt på displayet.
2. Trykk på knappen på måleverktøyet () eller på fjernkontrollen for å bekrefte valget
3. Den valgte helningen brukes på måleverktøyet noen sekunder etter knappetrykket se Helningsmodus ved horisontal stilling.
4. Trykk på knappen på måleverktøyet () eller knappen for å stille inn andre verdier enn de som er lagret.

1. Visningen går tilbake til innstillingsmenyen helningsmodus se Helningsmodus ved horisontal stilling.

##

Temperaturendringer i måleverktøyet kan ha betydning for den innstilte helningen av aksene.

For å unngå måleunøyaktigheter justeres helningen av aksene på nytt ved overskridelse av den innstilte temperaturforskjellen:Måleverktøyet nivelleres og går deretter tilbake til helningsmodus med de sist innstilte verdiene.

Tilbakestillingen av helningen skjer ved temperaturendringer på ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: Ved hjelp av Bosch Levelling Remote App kan temperaturforskjellen senkes til 2 °C eller SlopeProtect-funksjonen kan slås av. Innstillingen lagres ikke når måleverktøyet slås av.