# Начало работы со строительным лазером

- Освободите рабочую зону от препятствий, которые могут отражать или перекрывать лазерный луч. Прикройте отражающие и блестящие поверхности. Не производите измерения через оконные стекла или аналогичные материалы. Результаты измерений могут быть искажены из-за отражения или перекрытия лазерного луча.

- Используйте всегда только середину лазерной точки или лазерной линии для отметки. Размер лазерной точки/ширина лазерной линии меняется в зависимости от расстояния.

##

Горизонтальное положение

Вертикальное положение

1. Установите измерительный инструмент на прочную опору в горизонтальное или вертикальное положение, монтируйте инструмент на штатив (43) или на настенное крепление (44) с узлом выверки.

Следите за стабильным положением измерительного инструмента, чтобы исключить перерывы в работе из‑за дополнительного нивелирования. Из‑за высокой точности нивелирования измерительный инструмент реагирует очень чувствительно на колебания и изменения положения.

##

Управление главными функциями измерительного инструмента осуществляется с помощью кнопок на измерительном инструменте и с помощью пульта дистанционного управления (40). Прочие функции доступны с помощью пульта дистанционного управления (40), лазерного приемника (41) или приложения Bosch Levelling Remote App .

см. Обзор возможностей управления функциями

В отношении индикаторов на дисплее (15) измерительного инструмента действует следующее:

- При первом нажатии функциональной кнопки (например, кнопки ) отображаются текущие настройки функции. При следующем нажатии кнопки режима изменяются настройки.
- В нижней части дисплея в различных меню отображаются символы программных кнопок (i). С помощью функциональных (программируемых) кнопок, расположенных вокруг дисплея, можно выполнять функции, представленные символами (i) (см. рис.). В зависимости от активного меню символы поясняют доступные в этом меню функции (например, в меню ротационного режима – функцию ) или дополнительные функции, такие как вперед (), назад () или подтверждение ().
- По символам на кнопках (i) можно также понять, служат ли кнопки и в текущем меню для наклона вниз ()/вверх () или же для поворота по часовой стрелке ()/против часовой стрелки ().
- Через 5 с после последнего нажатия на кнопку дисплей автоматически возвращается к стартовому экрану.
- При каждом нажатии на кнопку или каждом сигнале, который достигает измерительного инструмента, дисплей (15) подсвечивается. Подсветка гаснет прибл. через 1 мин после последнего нажатия на кнопку.

Наклон или поворот в различных режимах можно ускорить, если удерживать соответственную кнопку наклона или поворота на измерительном инструменте или пульте дистанционного управления более продолжительное время.

При выключении измерительного инструмента все режимы возвращаются к стандартным настройкам.

##

При первом запуске и каждый раз перед началом работы выполняйте проверку точности см. Контроль точности и калибровка измерительного инструмента.

## Включение

1. Нажмите кнопку , чтобы включить измерительный инструмент.
2. На несколько секунд появляется стартовая последовательность, затем включается стартовый экран.
3. Измерительный инструмент излучает изменяемый лазерный луч (8) и точку отвеса вверх (10) из выходных отверстий (9).

Нивелирование начинается автоматически и отображается при помощи мигающего сигнала нивелирования на дисплее, мигающих лазерных лучей и мигающего зеленым светом индикатора состояния (12) см. Автоматическое нивелирование.

После успешно выполненного нивелирования включается стартовый экран, лазерные лучи светятся непрерывно, начинается вращение и индикатор состояния (12) непрерывно светится зеленым светом.

## Выключение

1. Чтобы выключить измерительный инструмент, нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не появится символ выключения.

В случае превышения максимально допустимой рабочей температуры на 50 °C на несколько секунд появляется предупреждение и индикатор состояния (12) мигает красным светом.

Затем измерительный инструмент для защиты лазерного диода выключается. После охлаждения измерительный инструмент опять готов к работе и может быть снова включен.

##

При поставке измерительный инструмент и поставляемые с ним в комплекте пульт дистанционного управления (40) и лазерный приемник (41) уже соединены по Bluetooth®.

1. Чтобы соединить пульт дистанционного управления или лазерный приемник, нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не появится символ установки соединения с пультом дистанционного управления/лазерным приемником.

1. Чтобы установить соединение с пультом дистанционного управления, одновременно нажимайте кнопку и кнопку на пульте ДУ, пока не начнут мигать индикаторы состояния (33) и (34).
2. Пока устанавливается соединение с пультом дистанционного управления, индикаторы состояния попеременно мигают зеленым светом на пульте дистанционного управления.

1. Чтобы установить соединение с лазерным приемником, одновременно нажмите и удерживайте кнопки и на лазерном приемнике, пока на дисплее лазерного приемника не появится сообщение об установке соединения.

см. Подключение к ротационному лазерному нивелиру

Успешное подключение к пульту дистанционного управления или лазерному приемнику подтверждается на дисплее.
При успешном подключении к пульту дистанционного управления индикаторы состояния (33) и (34) на пульте дистанционного управления светятся в течение 3 с зеленым светом.

Если соединение установить не удалось, на дисплее отображается сообщение об ошибке.
Если соединение с пультом дистанционного управления установить не удалось, индикаторы состояния (33) и (34) на пульте дистанционного управления светятся в течение 3 с красным светом.

2 лазерных приемника могут одновременно соединяться с измерительным инструментом и одновременно работать с этим измерительным инструментом.

В случае соединения других пультов дистанционного управления или лазерных приемников соответствующие самые старые соединения удаляются.

##

Измерительный инструмент оснащен модулем Bluetooth®, который позволяет осуществлять дистанционное управление со смартфона с интерфейсом Bluetooth® .

Для пользования этой функцией требуется приложение Bosch Levelling Remote App. В зависимости от оконечного устройства его можно скачать в соответствующих магазинах (Apple App Store, Google‌ Play‌ Store). Чтобы скачать приложение, отсканируйте расположенный рядом QR-код.

Информацию о необходимых системных требованиях для смартфона можно найти в технических данных измерительного инструмента.

При дистанционном управлении по Bluetooth® возможна задержка по времени между смартфоном и измерительным инструментом вследствие плохой связи.

Функция Bluetooth® для дистанционного управления через приложение включена на измерительном инструменте по умолчанию, ее можно отключить кнопкой .

1. Нажмите кнопку , чтобы выключить Bluetooth® для дистанционного управления через приложение.
2. На стартовом экране гаснет индикатор соединения по Bluetooth® (c).

1. Коротко нажмите кнопку , чтобы снова включить Bluetooth® для дистанционного управления через приложение.

1. Символ установки соединения со смартфоном появляется на дисплее.

Убедитесь, что интерфейс Bluetooth® включен на вашем смартфоне.

Успешное соединение подтверждается на дисплее. На стартовом экране имеющееся соединение отображается с помощью индикатора соединения по Bluetooth® (c).

Если соединение установить не удалось, на дисплее отображается сообщение об ошибке.

После запуска приложения Bosch Levelling Remote App устанавливается соединение между смартфоном и измерительным инструментом. При обнаружении нескольких активных измерительных инструментов выберите подходящий измерительный инструмент. При обнаружении только лишь одного активного измерительного инструмента соединение устанавливается автоматически.

Соединение по ‌Bluetooth® может прерваться из-за большого расстояния или препятствий между измерительным инструментом и мобильным оконечным устройством, а также из-за электромагнитных помех. В таком случае автоматически начинает устанавливаться повторное соединение.

С помощью кнопки можно управлять только функцией Bluetooth® для соединения со смартфоном. Независимо от этого измерительный инструмент передает сигнал по Bluetooth® для соединения с пультом дистанционного управления/лазерным приемником. Остановить этот сигнал можно, только выключив измерительный инструмент (или вынув батарейки из пульта дистанционного управления или лазерного приемника).

##

Во время перерывов в работе измерительный инструмент можно переключить в режим ожидания. При этом все настройки сохраняются.

1. Коротко нажмите кнопку .
2. В следующем меню нажимайте кнопку , пока не будет выбран режим ожидания.
3. Подтвердите выбор с помощью , нажав кнопку .

В качестве альтернативы режим ожидания можно включить, нажав кнопку на пульте ДУ.

При включенном режиме ожидания на дисплее отображается символ режима ожидания. Индикатор состояния (12) медленно мигает зеленым светом. Функция предупреждения о сотрясениях остается активированной, все настройки сохраняются.

1. Коротко нажмите кнопку на измерительном инструменте или кнопку на пульте ДУ, чтобы выключить режим ожидания.

Сам измерительный инструмент также можно выключить и из режима ожидания. Для этого нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не появится символ выключения. Все другие кнопки на измерительном инструменте и на пульте дистанционного управления отключены.

Включить и выключить режим ожидания можно также с помощью приложения Bosch Levelling Remote App.

##

Клавиатуру измерительного инструмента и пульта дистанционного управления можно заблокировать при помощи приложения Bosch Levelling Remote App. На дисплее измерительного инструмента отображается символ блокировки клавиатуры.

Отключить блокировку клавиатуры можно следующим способом:

- через приложение Bosch Levelling Remote App,
- путем выключения и включения измерительного инструмента кнопкой
- или путем одновременного нажатия кнопок и на измерительном инструменте.