# Storingen verhelpen

Displayaanduiding rotatielaser | Displayaanduiding laserontvanger | Probleem | Verhelpen
--- | --- | --- | ---
| − | Automatische uitschakeling (accu of batterijen leeg) | Verwissel de accu of batterijen.
| − | Automatische uitschakeling (gebruikstemperatuur overschreden) | Laat het meetgereedschap op temperatuur komen, voordat u het inschakelt. Controleer daarna de meetnauwkeurigheid en kalibreer indien nodig het meetgereedschap.
| −/PNK | Opbouwen van verbinding met afstandsbediening (40) of laserontvanger (41) mislukt | Druk kort op de toets om de foutmelding te sluiten. Start het maken van de verbinding opnieuw. Als het niet mogelijk is om een verbinding te maken, neem dan contact op met de Bosch klantenservice.
| − | Verbinding maken met smartphone mislukt | Druk kort op de toets om de foutmelding te sluiten. Start het maken van de verbinding opnieuw zie Afstandsbediening via Bosch Levelling Remote App. Als het niet mogelijk is om een verbinding te maken, neem dan contact op met de Bosch klantenservice.
| − | Meetgereedschap staat meer dan 8,5 % scheef of niet in een correcte horizontale of verticale positie. | Plaats het meetgereedschap opnieuw in de juiste, horizontale of verticale, positie. Het opnieuw nivelleren start automatisch.
| − | Overschrijding van de maximale nivelleertijd | Plaats het meetgereedschap opnieuw in de juiste, horizontale of verticale, positie. Druk kort op de toets om het nivelleren opnieuw te starten.
| − | Wisselen tussen horizontale positie en verticale positie zonder uit-/inschakelen van het meetgereedschap | Druk kort op de toets om het nivelleren opnieuw te starten.
| ERR | Kalibratie van X-as mislukt | Annuleer de kalibratie met door op de toets te drukken. Zorg ervoor dat het ontvangstveld van de laserontvanger loodrecht op de betreffende as (X/Y) van het meetgereedschap staat. Start de kalibratie opnieuw.
| ERR | Kalibratie van Y-as mislukt
| − | Kalibratie van Z-as mislukt | Annuleer de kalibratie met door op de toets te drukken. Controleer de correcte uitlijning van het meetgereedschap. Start de kalibratie opnieuw.
| ERR | Modus CenterFind met betrekking tot de X-as mislukt | Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te sluiten. Controleer of meetgereedschap en laserontvanger correct zijn geplaatst. De laserontvanger moet zich binnen een draaibereik van ±8,5 % van het meetgereedschap bevinden. Start de modus opnieuw.
| ERR | Modus CenterFind met betrekking tot de Y-as mislukt
GRL 650 CHVG:
| ERR | Modus CenterLock met betrekking tot de X-as mislukt | Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te sluiten. Controleer of meetgereedschap en laserontvanger correct zijn geplaatst. De laserontvanger moet zich binnen een draaibereik van ±8,5 % van het meetgereedschap bevinden. Start de modus opnieuw.
| ERR | Modus CenterLock met betrekking tot de Y-as mislukt