# Funkcie

##

V režime CenterFind sa rotačný laser automaticky pokúša vyrovnať laserový lúč na stredovú líniu laserového prijímača pohybom rotačnej hlavy nahor a nadol.

Laserový lúč sa môže pri horizontálnej polohe rotačného lasera vyrovnať na os X rotačného lasera, na os Y alebo na obidve osi súčasne pozri Určenie sklonu pomocou režimu CenterFind.

Pri vertikálnej polohe rotačného lasera je možné len vyrovnanie na os Y.

## Spustenie režimu CenterFind:

1. Nastavte rotačný laser a laserový prijímač tak, aby sa laserový prijímač nachádzal v smere osi X, príp. osi Y rotačného lasera.
2. Vyrovnajte laserový prijímač tak, aby požadovaná os bola v pravom uhle k políčku príjmu (54).
3. Ak sa má laserový lúč vyrovnať obidvomi smermi, potom umiestnite jeden laserový prijímač spojený s rotačným laserom v smere osi X a jeden v smere osi Y.

Každý laserový prijímač musí byť v dosahu dotáčavosti rotačného lasera ±8,5 %.

4. Zapnite rotačný laser v rotačnej prevádzke.

LR 65 G: V menu nastavení musí byť centrovacia funkcia nastavená na režim CenterFind (CF).
Ak je rotačný laser vyrovnaný na dve osi, platí to pre obidva laserové prijímače.

1. Spustenie režimu CenterFind pre os X: Buď dlho stlačte tlačidlo , alebo dlho stlačte tlačidlo spolu s tlačidlom .
2. Spustenie režimu CenterFind pre os Y: Dlho stlačte tlačidlo spolu s tlačidlom .

Ak sa má laserový lúč vyrovnať súčasne na obidve osi, potom sa musí režim CenterFind spustiť na každom laserovom prijímači osobitne.

Po spustení režimu CenterFind sa pohybuje rotačná hlava na rotačnom laseri nahor a nadol. Počas vyhľadávania sa objaví na textovom displeji (n) CFX (os X) alebo CFY (os Y).

Ak laserový lúč zasiahne políčko príjmu (54) vo výške stredovej línie laserového prijímača, objaví sa indikácia stredovej línie (q) a na textovom displeji (n) XOK (os X), príp. YOK (os Y). Na rotačnom laseri sa zobrazí hodnota nájdeného sklonu. Režim CenterFind sa ukončí automaticky.

## Zrušenie režimu CenterFind:

1. Stlačte tlačidlo a držte tlačidlo stlačené.

## Odstraňovanie porúch:

Ak laserový lúč nedokázal stredovú líniu laserového prijímača nájsť v rámci dosahu dotáčavosti, objaví sa na textovom displeji (n) ERR a všetky LED indikácie smeru sa rozsvietia.

1. Chybové správy zatvoríte stlačením ľubovoľného tlačidla na rotačnom laseri a ďalšieho tlačidla na laserovom prijímači.
2. Nanovo umiestnite rotačný laser a laserový prijímač tak, aby sa laserový prijímač nachádzal v dosahu dotáčavosti rotačného lasera ±8,5 %.

Dbajte na to, aby bol laserový prijímač vyrovnaný na os X, príp. os Y tak, aby laserový lúč mohol prebiehať vodorovne cez políčko príjmu (54).

1. Potom nanovo spustite režim CenterFind.

LR 65 G: Ak majú byť obidve osi rotačného lasera vyrovnané na jeden laserový prijímač, potom musí byť na obidvoch laserových prijímačoch nastavená rovnaká centrovacia funkcia. Kombinácia režimu CenterFind a režimu CenterLock nie je možná.

Ak je na jednej osi už nastavený režim CenterLock a na druhej osi sa režim CenterFind spúšťa, na textovom displeji (n) sa objavuje striedavo ERR a CL.

1. Na obidvoch laserových prijímačoch nastavte režim CenterFind a funkciu spustite nanovo.

##

Pomocou režimu CenterFind sa dá odmerať sklon plochy do max. 8,5 %.

1. Postavte rotačný laser na koniec šikmej plochy v horizontálnej polohe na statív.

Os X, príp. os Y rotačného lasera musí byť vyrovnaná v jednej línii so zisťovaným sklonom.

2. Zapnite rotačný laser a nechajte ho vynivelovať.
3. Laserový prijímač upevnite pomocou držiaka na meracej late (78).
4. Nasaďte meraciu latu v blízkosti meracieho prístroja (na konci šikmej plochy).
5. Vyrovnajte laserový prijímač na meracej late výškovo tak, aby sa laserový prijímač rotačného lasera zobrazil ako stredový ➊.
6. Potom nasaďte meraciu latu s laserovým prijímačom na druhý koniec šikmej plochy ➋.

Dávajte pozor, aby poloha laserového prijímača na meracej late zostala nezmenená.

7. Spustite režim CenterFind pre os, ktorá je vyrovnaná na šikmú plochu.

1. Po skončení režimu CenterFind sa na rotačnom laseri zobrazí sklon plochy.

##

V režime CenterLock sa rotačný laser automaticky pokúša vyrovnať laserový lúč na stredovú líniu pohybom rotačnej hlavy nahor a nadol. Na rozdiel od režimu CenterFind sa poloha laserového prijímača kontroluje nepretržite a sklon rotačného lasera sa upraví automaticky. Na displeji rotačného lasera sa nezobrazujú hodnoty sklonu.

Vyrovnanie pre os X a Y je možné tak pri horizontálnej polohe, ako aj vertikálnej polohe rotačného lasera.

## Spustenie režimu CenterLock:

1. Nastavte rotačný laser a laserový prijímač tak, aby sa laserový prijímač nachádzal v smere osi X, príp. osi Y rotačného lasera.
2. Vyrovnajte laserový prijímač tak, aby požadovaná os bola v pravom uhle k políčku príjmu (54).
3. Ak sa má laserový lúč vyrovnať obidvomi smermi, potom umiestnite jeden laserový prijímač spojený s rotačným laserom v smere osi X a jeden v smere osi Y.

Každý laserový prijímač musí byť v dosahu dotáčavosti rotačného lasera ±8,5 %.

4. Zapnite rotačný laser v rotačnej prevádzke.

1. V menu nastavení laserového prijímača nastavte centrovaciu funkciu na režim CenterLock CL.

Ak je rotačný laser vyrovnaný na dve osi, platí to pre obidva laserové prijímače.

2. Spustenie režimu CenterLock pre os X: Buď dlho stlačte tlačidlo , alebo dlho stlačte tlačidlo spolu s tlačidlom .
3. Spustenie režimu CenterLock pre os Y: Dlho stlačte tlačidlo spolu s tlačidlom .

Ak sa má laserový lúč vyrovnať súčasne na obidve osi, potom sa musí režim CenterLock spustiť na každom laserovom prijímači osobitne.

Po spustení režimu CenterLock sa pohybuje rotačná hlava na rotačnom laseri nahor a nadol. Počas vyhľadávania sa objaví na textovom displeji (n) CLX (os X) alebo CLY (os Y).

Ak laserový lúč zasiahne políčko príjmu (54) vo výške stredovej línie laserového prijímača, objaví sa indikácia stredovej línie (q) a na textovom displeji (n) LOC. Na rotačnom laseri sa zobrazí symbol CenterLock na úvodnej obrazovke pre zodpovedajúcu os.

Ak sa zmení poloha laserového prijímača alebo rotačného lasera, sklon na rotačnom laseri sa automaticky prispôsobí.

- Pri práci v režime CenterLock dôsledne dbajte na to, aby sa rotačný laser a laserový prijímač neúmyselne nepohli. Kvôli automatickému prispôsobeniu sklonu môže dôjsť pri každej zmene polohy k chybným meraniam.

## Zrušenie/ukončenie režimu CenterLock:

1. Stlačte tlačidlo a tlačidlo držte stlačené.

Ak bol laserový lúč v tomto okamihu už úspešne vyrovnaný na stredovú líniu laserového prijímača, tak sa sklon nastavený na rotačnom laseri zachová aj pri zrušení režimu CenterLock.

## Odstraňovanie porúch:

Ak laserový lúč nedokázal nájsť stredovú líniu laserového prijímača do 2 min (nezávisle od toho, či je to pri spustení režimu alebo po zmene polohy), objaví sa na textovom displeji (n) ERR a všetky LED indikácie smeru sa rozsvietia.

1. Chybové správy zatvoríte stlačením ľubovoľného tlačidla na rotačnom laseri a ďalšieho tlačidla na laserovom prijímači.
2. Nanovo umiestnite rotačný laser a laserový prijímač tak, aby sa laserový prijímač nachádzal v dosahu dotáčavosti rotačného lasera ±8,5 %.

Dbajte na to, aby bol laserový prijímač vyrovnaný na os X, príp. os Y tak, aby laserový lúč mohol prebiehať vodorovne cez políčko príjmu (54).

1. Potom nanovo spustite režim CenterLock.

Ak majú byť obidve osi rotačného lasera vyrovnané na jeden laserový prijímač, potom musí byť na obidvoch laserových prijímačoch nastavená rovnaká centrovacia funkcia. Kombinácia režimu CenterLock a režimu CenterFind nie je možná.

Ak je na jednej osi už nastavený režim CenterFind a na druhej osi sa spúšťa režim CenterLock, na textovom displeji (n) sa striedavo objavuje ERR a CF.

1. Na obidvoch laserových prijímačoch nastavte režim CenterLock a nanovo spustite funkciu.

##

Laserový prijímač má elektronické filtre pre stroboskopické svetlá. Filtre chránia napr. pred poruchami, ktoré spôsobujú výstražné svetlá stavebných strojov.