# Преглед на приказите за статус

Мерен уред | Функција
--- | ---
зелена | црвена
◌ |  | Хоризонтална положба: процес на нивелирање на X- и/или Y-оска Вертикална положба: процес на нивелирање на X-оска
◌ |  | Режимот на мирување е активиран
● |  | Хоризонтална положба: Двете оски се нивелирани. Вертикална положба: X-оска е нивелирана.
| ◌ | Автоматско исклучување поради порака за грешка (на пр. батерија/акумулаторска батерија празна, надмината работна температура)
| ◌ | Режимот CenterFind одн. режимот CenterLock започна види Функции
| ◌ | Промена на положбата на мерниот уред без исклучување/вклучување
| ◌ | Самонивелирањето не е можно, крај на полето на самонивелирање
| ◌ | Функцијата за предупредување за удар се активира
| ◌ | Калибрирањето на мерниот уред започна.
| ● | Хоризонтална положба: најмалку една оска е накосена или е во рачен режим. Вертикална положба: X-оската е накосена или е во рачен режим.

● постојано светка

◌ трепка

Далечински управувач | Далечински управувач | Функција
--- | --- | ---
зелена | црвена | зелена | црвена
◌ |  |  |  | Процес на нивелирање на X-оската (Хоризонтална и вертикална положба)
|  | ◌ |  | Процес на нивелирање на Y-оската (Хоризонтална положба)
◌ |  | ◌ |  | Далечинскиот управувач е преку Bluetooth® поврзан. (Двата прикази за статус трепкаат наизменично.)
● |  |  |  | X-оската е изнивелирана (Хоризонтална и вертикална положба).
|  | ● |  | Y-оската е изнивелирана (Хоризонтална положба).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Далечинскиот управувач преку Bluetooth® е успешно поврзан
| ● |  |  | X-оската е накосена или е во рачен режим (Хоризонтална и вертикална положба).
|  |  | ● | Y-оската е накосена или е во рачен режим (Хоризонтална положба).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Врската преку Bluetooth® со мерниот уред е неуспешна

● постојано светка

◌ трепка