# Az üzemzavarok elhárítása

A forgó lézer kijelzőjén megjelenő kijelzés | A lézervevő kijelzőjén megjelenő kijelzés | Probléma | Hibaelhárítás
--- | --- | --- | ---
| – | Automatikus kikapcsolás (az akkumulátor, illetve az elemek üresek) | Cserélje ki az akkumulátort, illetve az elemeket.
| – | Automatikus kikapcsolás (az üzemi hőmérséklet túllépve) | Várja meg, amíg beáll a mérőműszer hőmérséklete, mielőtt azt bekapcsolná. Ezután ellenőrizze a mérési pontosságot és szükség esetén kalibrálja a mérőműszert.
| −/PNK | Az összeköttetés felépítése a távirányítóval (40), illetve a lézervevővel (41) nem sikerült | Nyomja meg röviden a gombot a hibaüzenet bezárásához. Indítsa el újra a kapcsolat felépítését. Ha nem lehet létrehozni a kapcsolatot, forduljon a Bosch vevőszolgálathoz.
| – | A kapcsolat felépítése sikertelen az okostelefonnal | Nyomja meg röviden a gombot a hibaüzenet bezárásához. Indítsa el újra az összeköttetés felépítését lásd Távirányítás a Bosch Levelling Remote App appal. Ha nem lehet létrehozni a kapcsolatot, forduljon a Bosch vevőszolgálathoz.
| – | A mérőműszer 8,5%-nál nagyobb szögű ferde helyzetben áll, vagy nincs a helyes vízszintes vagy függőleges helyzetben. | Állítsa be újra a mérőműszert, vagy vízszintes, vagy függőleges helyzetben. Az ismételt szintezés automatikusan elindul.
| – | A maximális szintezési idő túllépése | Állítsa be újra a mérőműszert, vagy vízszintes, vagy függőleges helyzetben. Nyomja meg röviden a gombot a szintezés újbóli elindításához.
| – | Átkapcsolás a vízszintes és függőleges helyzet között a mérőműszer ki-/bekapcsolása nélkül | Nyomja meg röviden a gombot a szintezés újbóli elindításához.
| ERR | Az X-tengely kalibrálása nem sikerült | Szakítsa meg a gombbal a kalibrációt, ehhez nyomja meg a gombot. Gondoskodjon arról, hogy a lézervevő vételi mezeje a mérőműszer megfelelő tengelyére (X/Y) merőleges helyzetben álljon. Indítsa el újra a kalibrációt.
| ERR | Az Y-tengely kalibrálása nem sikerült
| – | A Z-tengely kalibrálása nem sikerült | Szakítsa meg a gombbal a kalibrációt, ehhez nyomja meg a gombot. Ellenőrizze a mérőműszer helyes beállítását. Indítsa el újra a kalibrációt.
| ERR | Az X-tengelyre vonatkozó CenterFind üzemmód nem sikerült | Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a hibaüzenet bezárásához. Ellenőrizze, hogy a mérőműszer és a lézervevő helyesen van-e felállítva. A lézervevőnek a mérőműszerhez viszonyítva a ±8,5%-os elfordulási tartományon belül kell lennie. Indítsa újra az üzemmódot.
| ERR | Az Y-tengelyre vonatkozó CenterFind üzemmód nem sikerült
GRL 650 CHVG:
| ERR | Az X-tengelyre vonatkozó CenterLock üzemmód nem sikerült | Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a hibaüzenet bezárásához. Ellenőrizze, hogy a mérőműszer és a lézervevő helyesen van-e felállítva. A lézervevőnek a mérőműszerhez viszonyítva a ±8,5%-os elfordulási tartományon belül kell lennie. Indítsa újra az üzemmódot.
| ERR | Az Y-tengelyre vonatkozó CenterLock üzemmód nem sikerült