# Utbedring av feil

Displayvisning for rotasjonslaser | Displayvisning for lasermottaker | Problem | Løsning
--- | --- | --- | ---
| − | Automatisk utkobling (tomt oppladbart batteri eller tomme engangsbatterier) | Skift ut det oppladbare batteriet eller engangsbatteriene.
| − | Automatisk utkobling (driftstemperatur overskredet) | La måleverktøyet tempereres før du slår det på. Kontroller deretter målenøyaktigheten, og kalibrer måleverktøyet om nødvendig.
| −/PNK | Ikke mulig å opprette forbindelse med fjernkontrollen (40) eller lasermottakeren (41) | Trykk kort på knappen for å lukke feilmeldingen. Start tilkoblingsprosessen på nytt. Hvis det ikke er mulig å opprette forbindelse, kontakter du Boschs kundeservice.
| − | Tilkobling til smarttelefon mislyktes | Trykk kort på knappen for å lukke feilmeldingen. Start tilkoblingsprosessen på nytt se Fjernstyring via Bosch Levelling Remote App. Hvis det ikke er mulig å opprette forbindelse, kontakter du Boschs kundeservice.
| − | Måleverktøyet står mer enn 8,5 % skrått eller står ikke i riktig horisontal eller vertikal stilling. | Plasser måleverktøyet på nytt, enten i horisontal eller vertikal stilling. En ny nivellering starter automatisk.
| − | Overskridelse av maksimal nivelleringstid | Plasser måleverktøyet på nytt, enten i horisontal eller vertikal stilling. Trykk kort på knappen for å starte nivelleringen på nytt.
| − | Bytte mellom horisontal og vertikal stilling uten ut-/innkobling av måleverktøyet | Trykk kort på knappen for å starte nivelleringen på nytt.
| ERR | Kalibrering av X-aksen mislyktes | Avbryt kalibreringen med ved å trykke på knappen . Kontroller at mottaksfeltet for lasermottakeren er loddrett i forhold til tilsvarende akse (X/Y) på måleverktøyet. Start kalibreringen på nytt.
| ERR | Kalibrering av Y-aksen mislyktes
| − | Kalibrering av Z-aksen mislyktes | Avbryt kalibreringen med ved å trykke på knappen . Kontroller riktig justering av måleverktøyet. Start kalibreringen på nytt.
| ERR | CenterFind-modus i forhold til X-akse mislyktes | Trykk på en knapp for å lukke feilmeldingen. Kontroller om måleverktøyet og lasermottakeren er stilt opp riktig. Lasermottakeren må befinne seg innenfor svingområdet på ±8,5 % til måleverktøyet. Start modusen på nytt.
| ERR | CenterFind-modus i forhold til Y-akse mislyktes
GRL 650 CHVG:
| ERR | CenterLock-modus i forhold til X-akse mislyktes | Trykk på en knapp for å lukke feilmeldingen. Kontroller om måleverktøyet og lasermottakeren er stilt opp riktig. Lasermottakeren må befinne seg innenfor svingområdet på ±8,5 % til måleverktøyet. Start modusen på nytt.
| ERR | CenterLock-modus i forhold til Y-akse mislyktes