# Функції

##

У режимі CenterFind будівельний лазер намагається автоматично спрямувати лазерний промінь на середню лінію лазерного приймача шляхом підняття або опускання ротаційної головки.

Лазерний промінь можна вирівняти у горизонтальному положенні будівельного лазера відносно осі X будівельного лазера, осі Y або обох осей одночасно див. Визначення нахилу за допомогою режиму CenterFind.

У вертикальному положенні будівельного лазера вирівнювання можливе лише відносно осі Y.

## Запуск режиму CenterFind:

1. Установіть будівельний лазер і лазерний приймач таким чином, щоб лазерний приймач знаходився у напрямку осі X або осі Y будівельного лазера.
2. Вирівняйте лазерний приймач таким чином, щоб необхідна вісь перебувала під прямим кутом до приймального віконця (54).
3. Якщо лазерний промінь має бути вирівняний по обох осях, розташуйте лазерний приймач, підключений до ротаційного лазера, у напрямку осі X і осі Y.

Кожен лазерний приймач повинен знаходитись у діапазоні нахилу ±8,5 % будівельного лазера.

4. Увімкніть будівельний лазер у ротаційному режимі.

LR 65 G: у меню налаштувань повинен бути встановлений режим пошуку центру CenterFind (CF).
Якщо будівельний лазер виставлений по двох осях, це діє для обох лазерних приймачів.

1. Запустіть режим CenterFind для осі X: Натисніть і утримуйте кнопку , або натисніть і утримуйте кнопку разом з кнопкою .
2. Запустіть режим CenterFind для осі Y: Натисніть і утримуйте кнопку разом з кнопкою .

Якщо лазерний промінь потрібно одночасно вирівняти відносно обох осей, тоді режим CenterFind потрібно увімкнути на кожному лазерному приймачі окремо.

Після початку роботи в режимі CenterFind ротаційна головка на будівельному лазері рухається вгору і вниз. Під час пошуку на текстовому індикаторі (n)CFX відображається (вісь X) або CFY (вісь Y).

Якщо лазерний промінь потрапляє у приймальне віконце (54) на висоті центральної лінії лазерного приймача, з’являється індикатор центральної лінії (q), а також текстовий індикатор (n) XOK (вісь X) або YOK (вісь Y). На будівельному лазері відобразиться знайдене значення нахилу. Режим CenterFind завершується автоматично.

## Призупинення виконання режиму CenterFind :

1. Натисніть і утримуйте натисненою кнопку .

## Усунення несправностей:

Якщо лазерний промінь не може знайти середню лінію лазерного приймача в межах діапазону нахилу, на текстовому індикаторі (n) з’являється ERR і світяться всі світлодіодні індикатори напрямку.

1. Натисніть будь-яку кнопку на будівельному лазері і одну з кнопок на лазерному приймачі, щоб закрити повідомлення про помилки.
2. Знову розташуйте будівельний лазер і лазерний приймач так, щоб лазерний приймач знаходився у діапазоні нахилу ±8,5 % будівельного лазера.

Слідкуйте за тим, щоб лазерний приймач був вирівняний за віссю X або віссю Y, щоб лазерний промінь міг проходити крізь приймальне віконце (54) горизонтально.

1. Після цього перезапустіть режим CenterFind.

LR 65 G: якщо обидві осі будівельного лазера повинні бути суміщені з одним лазерним приймачем, на обох лазерних приймачах повинен бути встановлений один і той же режим пошуку центру. Комбінація режимів CenterFind і CenterLock неможлива.

Якщо для однієї осі вже встановлений режим CenterLock, а для іншої осі запущений режим CenterFind, на текстовому індикаторі (n) поперемінно відображаються ERR і CL.

1. Встановіть на обох лазерних приймачах режим CenterFind і перезапустіть функцію.

##

За допомогою режиму CenterFind можна виміряти нахил площини до макс. 8,5 %.

1. Для цього встановіть будівельний лазер на штативі на одному кінці похилої площини в горизонтальному положенні.

Вісь X або вісь Y будівельного лазера повинна бути вирівняна в одну лінію з нахилом, що вимірюється.

2. Увімкніть будівельний лазер і дайте йому нівелюватись.
3. Закріпіть лазерний приймач за допомогою кріплення на далекомірній рейці (78).
4. Встановіть далекомірну рейку поруч з вимірювальними інструментами (на тому ж кінці похилої площини).
5. Вирівняйте висоту лазерного приймача на далекомірній рейці так, щоб лазерний промінь будівельного лазера відображався по центру ➊.
6. Потім установіть далекомірну рейку з лазерним приймачем на іншому кінці нахиленої площини ➋.

Слідкуйте за тим, щоб положення лазерного приймача на далекомірній рейці не змінювалось.

7. Увімкніть режим CenterFind для осі, яка спрямована на нахилену площину.

1. Після завершення режиму CenterFind на будівельному лазері відобразиться нахил площини.

##

У режимі CenterLock будівельний лазер намагається автоматично спрямувати лазерний промінь на середню лінію лазерного приймача шляхом підняття або опускання ротаційної головки. На відміну від режиму CenterFind положення лазерного приймача постійно перевіряється, а нахил будівельного лазера регулюється автоматично. На дисплеї будівельного лазера значення нахилу не відображаються.

Вирівнювання за осями X і Y можливо як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні будівельного лазера.

## Запуск режиму CenterLock:

1. Установіть будівельний лазер і лазерний приймач таким чином, щоб лазерний приймач знаходився у напрямку осі X або осі Y будівельного лазера.
2. Вирівняйте лазерний приймач таким чином, щоб необхідна вісь перебувала під прямим кутом до приймального віконця (54).
3. Якщо лазерний промінь має бути вирівняний по обох осях, розташуйте лазерний приймач, підключений до ротаційного лазера, у напрямку осі X і осі Y.

Кожен лазерний приймач повинен знаходитись у діапазоні нахилу ±8,5 % будівельного лазера.

4. Увімкніть будівельний лазер у ротаційному режимі.

1. У меню налаштувань лазерного приймача встановіть для функції центрування режим CenterLock CL.

Якщо будівельний лазер виставлений по двох осях, це діє для обох лазерних приймачів.

2. Запустіть режим CenterLock для осі X: Натисніть і утримуйте кнопку , або натисніть і утримуйте кнопку разом з кнопкою .
3. Запустіть режим CenterLock для осі Y: Натисніть і утримуйте кнопку разом з кнопкою .

Якщо лазерний промінь потрібно одночасно вирівняти відносно обох осей, тоді режим CenterLock потрібно увімкнути на кожному лазерному приймачі окремо.

Після початку роботи в режимі CenterLock ротаційна головка на будівельному лазері рухається вгору і вниз. Під час пошуку на текстовому індикаторі (n)CLX відображається (вісь X) або CLY (вісь Y).

Якщо лазерний промінь потрапляє у приймальне віконце (54) на висоті центральної лінії лазерного приймача, з’являється індикатор центральної лінії (q), а також текстовий індикатор (n) LOC. Символ CenterLock відповідної осі відображається на стартовому екрані будівельного лазера.

Якщо положення лазерного приймача або будівельного лазера змінюється, нахил будівельного лазера регулюється автоматично.

- Працюючи з режимом CenterLock, переконайтеся, що ротаційний лазер та лазерний приймач не рухаються ненавмисно. Автоматичне регулювання нахилу при кожній зміні положення може призвести до неправильних вимірювань.

## Скасування/завершення режиму CenterLock:

1. Натисніть і утримуйте натисненою кнопку .

Якщо лазерний промінь вже був успішно поєднаний з центральною лінією лазерного приймача в цій точці, нахил, встановлений на будівельному лазері, зберігається навіть у разі призупинення виконання режиму CenterLock.

## Усунення несправностей:

Якщо лазерний промінь не виявляє центральну лінію лазерного приймача протягом 2 хв. (незалежно від того, чи був режим запущений або відбулася зміна положення), з’являється текстовий індикатор (n) ERR і починають світитися всі світлодіодні індикатори напрямку.

1. Натисніть будь-яку кнопку на будівельному лазері і одну з кнопок на лазерному приймачі, щоб закрити повідомлення про помилки.
2. Знову розташуйте будівельний лазер і лазерний приймач так, щоб лазерний приймач знаходився у діапазоні нахилу ±8,5 % будівельного лазера.

Слідкуйте за тим, щоб лазерний приймач був вирівняний за віссю X або віссю Y, щоб лазерний промінь міг проходити крізь приймальне віконце (54) горизонтально.

1. Після цього перезапустіть режим CenterLock.

Якщо обидві осі будівельного лазера повинні бути суміщені з одним лазерним приймачем, на обох лазерних приймачах повинен бути встановлений один і той же режим пошуку центру. Комбінація режимів CenterLock і CenterFind неможлива.

Якщо для однієї осі вже встановлений режим CenterFind, а для іншої осі запущений режим CenterLock, на текстовому індикаторі (n) поперемінно відображаються ERR і CF.

1. Встановіть на обох лазерних приймачах режим CenterLock і перезапустіть функцію.

##

Лазерний приймач обладнаний електронними фільтрами для стробоскопічного світла. Ці фільтри захищають від збоїв, що виникають, наприклад, через проблискові світлові сигнали будівельних машин.