# Produkt- och prestandabeskrivning

##

Lasermottagaren är avsedd för snabb lokalisering av roterande laserstrålar med den våglängd som anges i Tekniska data.

Lasermottagaren LR 60 är dessutom avsedd för styrning av GRL 600 CHV via Bluetooth®, lasermottagaren LR 65 G för styrning av GRL 650 CHVG.

Lasermottagaren är lämplig för inom- och utomhusbruk.

##

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av lasermottagaren på bilderna.

(54) | Mottagarområde för laserstråle
(55) | LED-riktningsindikering ”Laserstråle över mittlinje”
(56) | LED mittlinje
(57) | LED-riktningsindikering ”Laserstråle under mittlinje”
(58) | Display (fram- och baksida)
(59) | Högtalare
(60) | Vattenpasslibell
(61) | Krok
(62) | Mittmarkering
(63) | Magneter
(64) | Fäste för hållare
(65) | Serienummer
(66) | Batterifackets lock
(67) | Låsning av batterifackets lock
(68) | Knapp Y‑axel
(69) | Knapp X‑axel
(70) | Knapp läge
(71) | Knapp Inställning mottagningsprecision
(72) | På-/av-knapp
(73) | Knapp Ljudsignal
(74) | Hållarens libellA)
(75) | Referens mittlinje på hållarenA)
(76) | FästeA)
(77) | Reglage för hållareA)
(78) | MätstavA)
(79) | Fästets fästskruvA)

A)

  Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.

### Indikeringar

(j) | Indikering för batteristatus rotationslaser
(k) | Indikering anslutning via Bluetooth®
(l) | Indikering mottagningsprecision
(m) | Visning måttenhet
(n) | Display
(o) | Riktningsindikering ”Laserstråle under mittlinje”
(p) | Indikering Ljudsignal
(q) | Indikering mittlinje
(r) | Batteristatusindikering lasermottagare
(s) | Riktningsindikering ”Laserstråle över mittlinje”

##

Lasermottagare | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Drifttemperatur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 % | 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Batterier | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® lasermottagare
driftsfrekvensområde | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
sändningseffekt max. | 6,3 mW | 6,3 mW
signalräckvidd max.B) | 100 m | 100 m
klass | 1 | 1
kompatibilitet | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Mottagbar våglängd | 600−800 nm | 500−570 nm
Mottagningsbar rotationshastighet | > 120 v/min | > 120 v/min
Arbetsområde max.D)
med GRL 600 CHV | 300 m | −
med GRL 650 CHVG | − | 325 m
Mottagarvinkel | ±35° | ±35°
MottagningsprecisionE)F)
mycket fin | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fin | ±1 mm | ±1 mm
medel | ±2 mm | ±2 mm
grov | ±5 mm | ±5 mm
mycket grov | ±10 mm | ±10 mm
Drifttid ca. | 50 h | 50 h
ViktG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Mått (längd × bredd × höjd) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Skyddsklass | IP67 | IP67

A)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

B)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

C)

  Vid Bluetooth®-lågenergienheter (Low Energy) är kanske ingen anslutning möjlig beroende på modell och operativsystem. Bluetooth®-enheter måste ha stöd för SPP-profilen.

D)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

E)

  Beroende på avståndet mellan lasermottagare och rotationslaser samt rotationslaserns laserklass och lasertyp

F)

  Mottagningsprecisionen kan reduceras till följd av ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

G)

  Vikt utan batterier

För entydig identifiering av aktuell lasermottagare se serienumret (65) på typskylten.