# Funciones

##

En el modo CenterFind, el instrumento de medición intenta alinear automáticamente el rayo láser con la línea central del receptor láser moviendo el cabezal rotativo hacia arriba y hacia abajo. El rayo láser se puede alinear con el eje X o Y del instrumento de medición.

El modo CenterFind se inicia en el receptor láser.

ver Modo CenterFind

Durante la búsqueda, en la pantalla del instrumento de medición aparece el símbolo de CenterFind para uno o ambos ejes, y la indicación de estado (12) parpadea en rojo.

Si ha sido posible alinear el rayo láser a la línea central del receptor láser, el modo CenterFind finaliza automáticamente y muestra la inclinación encontrada en la pantalla de inicio.

Si no ha sido posible alinear el rayo láser a la línea central del receptor láser, se detiene la rotación del rayo láser y en la pantalla aparece un mensaje de error.

1. Pulse cualquier tecla para cerrar el mensaje de error.
2. El eje correspondiente se nivela de nuevo al 0 %.
3. Compruebe, si el instrumento de medición y el receptor láser están posicionados correctamente y reinicie el modo.

El receptor láser debe estar dentro del margen de inclinación de ±8,5 % del instrumento de medición.

Al utilizar el modo CenterFind, el ajuste de ambos ejes puede cambiar, incluso si uno de los ejes no está alineado con el receptor láser.

##

En el modo CenterLock, el instrumento de medición intenta alinear automáticamente el rayo láser con la línea central del receptor láser moviendo el cabezal rotativo hacia arriba y hacia abajo. A diferencia del modo CenterFind, la posición del receptor láser se comprueba continuamente y la inclinación del instrumento de medición se ajusta automáticamente. Los valores de inclinación no se visualizan en la pantalla.

- Cuando trabaje con el modo CenterLock, tenga cuidado de no mover involuntariamente el instrumento de medición y el receptor láser. Debido al ajuste automático de la inclinación con cada cambio de posición, pueden generarse mediciones incorrectas.

El rayo láser se puede alinear con el eje X o Y del instrumento de medición.

El modo CenterLock se inicia y finaliza en el receptor láser.

ver Modo CenterLock (LR 65 G)

Durante la búsqueda, en la pantalla del instrumento de medición aparece el símbolo de CenterLock para uno o ambos ejes, y la indicación de estado (12) parpadea en rojo.

Si el rayo láser puede alinearse con la línea central del receptor láser, en la pantalla de inicio aparece el símbolo CenterLock para uno o ambos ejes. Los valores de inclinación no se visualizan.

Si no ha sido posible alinear el rayo láser a la línea central del receptor láser, se detiene la rotación del rayo láser y en la pantalla aparece un mensaje de error.

1. Pulse cualquier tecla para cerrar el mensaje de error.
2. El eje correspondiente se nivela de nuevo al 0 %.
3. Compruebe, si el instrumento de medición y el receptor láser están posicionados correctamente y reinicie el modo.

El receptor láser debe estar dentro del margen de inclinación de ±8,5 % del instrumento de medición.

Al utilizar el modo CenterLock, el ajuste de ambos ejes puede cambiar, incluso si uno de los ejes no está alineado con el receptor láser.

##

En el modo de rotación puede desconectar el rayo láser orientable (8) en uno o varios cuadrantes del plano de rotación. Esto permite limitar el riesgo de radiación láser a determinadas zonas. Además, se puede evitar la perturbación de otros dispositivos por el rayo láser o la perturbación del receptor del láser por reflexiones no deseadas.

La desconexión de cuadrantes individuales solo puede controlarse con ayuda de la Bosch Levelling Remote App. Los cuadrantes en los que el rayo láser es visible se pueden ver en la indicación del modo operativo del láser (b).