# Uporaba

- Poskrbite, da na delovnem območju ni ovir, s katerih bi se laserski žarek lahko odbil ali ki bi ga lahko ovirale. Prekrijte npr. odsevne ali sijoče površine. Ne merite skozi steklo ali podobne materiale. Zaradi odbitega ali zastrtega laserskega žarka so lahko merilni rezultati napačni.

##

1. Laserski sprejemnik namestite tako, da lahko laserski žarek doseže sprejemno polje (54).
2. Namestite ga tako, da laserski žarek prečno preide sprejemno polje (kot je prikazano na sliki).
3. Pri rotacijskih laserjih z več načini delovanja izberite vodoravno ali navpično delovanje z najvišjo hitrostjo vrtenja.

##

- Pri vkopu laserskega sprejemnika se lahko zasliši glasen zvočni signal. Laserski sprejemnik se zaradi tega pri vklopu ne sme nahajati v bližini ušesa oz. drugih oseb. Glasen zvok lahko poškoduje sluh.

1. Pritisnite tipko , da vklopite laserski sprejemnik.
2. Vsi zaslonski prikazi in vse LED-diode se za kratek čas vklopijo in lahko se zasliši zvočni signal.
3. Za izklop laserskega sprejemnika držite tipko tako dolgo, da se vse LED-diode za kratek čas prižgejo in zaslon ugasne.

Razen nastavitve osvetlitve zaslona se vse nastavitve ob izklopu laserskega sprejemnika shranijo.

Če približno 10 min ne pritisnete nobene tipke na laserskem sprejemniku in če na sprejemno polje (54) 10 min ne pade noben laserski žarek, se laserski sprejemnik zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi.

##

Ob dobavi sta rotacijski laser in priložen laserski sprejemnik že povezana prek povezave Bluetooth®.

Če povezava obstaja, se na zaslonu laserskega sprejemnika prikaže prikaz za vzpostavljeno povezavo Bluetooth® (k).

1. Za vnovično povezavo laserskega sprejemnika ali za povezavo dodatnega laserskega sprejemnika z rotacijskim laserjem držite tipko na rotacijskem laserju tako dolgo, da se na zaslonu rotacijskega laserja prikaže simbol za vzpostavitev povezave do daljinskega upravljalnika/laserskega sprejemnika.
2. Nato držite tipki in na laserskem sprejemniku tako dolgo, da se v besedilnem prikazu (n) laserskega sprejemnika prikaže P‑‑.

Na zaslonu rotacijskega laserja se potrdi uspešna vzpostavitev povezave. V besedilnem prikazu (n) laserskega sprejemnika se prikaže POK.

Če povezave med rotacijskim laserjem in laserskim sprejemnikom ni mogoče vzpostaviti, se v besedilnem prikazu (n) laserskega sprejemnika PNK in zaslona rotacijskega laserja prikaže sporočilo o napaki oziroma o neuspešni vzpostavitvi povezave. Za odpravo napak upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo rotacijskega laserja.

##

Položaj laserskega žarka v vidnem polju (54) se prikaže na zaslonu (58) na sprednji in zadnji strani laserskega sprejemnika s prikazom smeri „laserski žarek pod sredinsko linijo“ (o), prikazom smeri „laserski žarek nad sredinsko linijo“ (s) oz. prikazom sredinske linije (q).

Opcijsko lahko se lahko na sprejemnem polju označi položaj laserskega žarka:

- z rdečim LED-prikazom smeri „laserski žarek pod srednjo linijo“ (57), modrim LED-prikazom smeri „laserski žarek nad srednjo linijo“ (55) ter zeleno LED-srednjo linijo (56) na sprednji strani laserskega sprejemnika,
- z zvočnim signalom.

Ob prvem prehodu laserskega žarka skozi sprejemno polje (54) se vedno zasliši kratek zvočni signal, rdeči LED-prikaz smeri „laserski žarek pod srednjo linijo“ (57) ter modri LED-prikaz smeri „laserski žarek nad srednjo linijo“ (55) pa za kratek čas zasvetita (tudi če ste zvočni signal in/ali LED-prikaze smeri izklopili).

Laserski sprejemnik je nameščen prenizko: če preide laserski žarek zgornjo polovico sprejemnega polja (54), se na zaslonu pojavi prikaz smeri „laserski žarek nad sredinsko linijo“ (s).

Če so LED-diode vklopljene, sveti modri LED-prikaz smeri „laserski žarek nad srednjo linijo“ (55).
Če je vklopljen zvočni signal, se zasliši signal v počasnem ritmu.

1. Premaknite laserski sprejemnik v smeri puščice navzgor.
2. Ob približevanju sredinski liniji se prikaže samo vrh prikaza smeri „laserski žarek nad sredinsko linijo“ (s).

Laserski sprejemnik je nameščen previsoko: če preide laserski žarek spodnjo polovico sprejem‌nega polja (54), se na zaslonu pojavi prikaz smeri „laserski žarek pod sredinsko linijo“ (o).

Če so LED-diode vklopljene, sveti rdeči LED-prikaz smeri „laserski žarek pod srednjo linijo“ (57).
Če je vklopljen zvočni signal, se zasliši signal v hitrem ritmu.

1. Premaknite laserski sprejemnik v smeri puščice navzdol.
2. Ob približevanju sredinski liniji se prikaže samo vrh prikaza smeri „laserski žarek pod sredinsko linijo“ (o).

Laserski sprejemnik v sredini: če preide laserski žarek skozi sprejemno polje (54) na višini sredinske linije, se na zaslonu prikaže prikaz sredinske linije (q).

Če so LED-diode vklopljene, sveti zelena LED-srednja linija (56).
Če je vklopljen zvočni signal, se zasliši neprekinjen zvočni signal.

Funkcija shranjevanja za zadnji sprejem: če laserski sprejemnik za toliko premaknete, da bo laserski žarek sprejemno polje (54) spet zapustil, utripa za kratek čas zadnji prikazan prikaz smeri „laserski žarek nad srednjo linijo“ (s) oz. prikaz smeri „laserski žarek pod srednjo linijo“ (o). Ta prikaz lahko vklopite ali izklopite prek nastavitvenega menija.

##

Če laserski žarek zadene sprejemno polje (54), potem se razdalja med laserskim žarkom in srednjo linijo laserskega sprejemnika prikaže kot absolutna vrednost na prikazu besedila (n) na zaslonu.

Merilno enoto prikaza višine lahko spremenite v meniju z nastavitvami („mm“ ali „in“).