# Driftsmoduser

##

X- og Y-aksens innstilling er markert over rotasjonshodet på huset. Merkene er nøyaktig over hakkene for innstilling (16) på kanten nede på huset og på det nedre håndtaket. Ved hjelp av hakkene for innstilling kan du stille inn måleverktøyet langs aksene.

##

Alle de 3 driftsmodusene er mulige både i horisontal og vertikal stilling for måleverktøyet.

Rotasjonsmodus
Rotasjonsmodus anbefales spesielt når lasermottakeren brukes. Du kan velge mellom forskjellige rotasjonshastigheter.

Linjemodus
I denne driftsmodusen beveger den variable laserstrålen seg i en begrenset åpningsvinkel. Slik er laserstrålens synlighet tydelig større enn i rotasjonsmodus. Du kan velge mellom forskjellige åpningsvinkler.

Punktmodus
I denne driftsmodusen oppnås den beste synligheten for den variable laserstrålen. Den brukes for eksempel til enkel overføring av høyder eller til kontroll av rette linjer.

Linje- og punktmodus er ikke egnet for bruk med lasermottakeren (41).

##

Etter at måleverktøyet er slått på, er det alltid i rotasjonsmodus med standard rotasjonshastighet (600 o/min).

1. Trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen for å veksle mellom linje- til rotasjonsmodus.

1. For å endre åpningsvinkelen, trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen til ønsket hastighet vises på displayet.

Den innstilte hastigheten vises av ikonet for rotasjonshastighet (a) på startskjermen.

Ved arbeid med lasermottakeren må du velge den høyeste rotasjonshastigheten. Ved arbeid uten lasermottaker reduserer du rotasjonshastigheten slik at laserstrålens synlighet blir bedre og bruker laserbrillen (50).

##

1. Trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen for å bytte til linjemodus eller punktmodus.

1. For å endre åpningsvinkelen, trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen til ønsket driftsmodus vises på displayet.
2. Åpningsvinkelen reduseres trinnvis for hvert trykk helt til punktmodus er nådd.
3. Ved 360° befinner måleverktøyet seg igjen i rotasjonsmodus, og rotasjonshastigheten er den sist innstilte hastigheten.

På grunn av tregheten kan laseren svinge litt ut over endepunktene til laserlinjen.

##

I linje- og punktmodus kan du posisjonere laserlinjen eller laserpunktet i rotasjonsplanet til laseren. Det er mulig å dreie 360°.

1. Trykk på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen for å rotere mot klokken.
2. Trykk på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen for å rotere med klokken.

##

Med måleverktøyet i vertikal posisjon kan du dreie laserpunktet, laserlinjen eller rotasjonsplanet i et område på ±8,5 % rundt X‑aksen for enkel innstilling av rett linje eller parallelljustering.

1. For å starte funksjonen, trykk på knappen på måleverktøyet eller på fjernkontrollen.
2. Menyen for helningsinnstilling på Y-aksen vises, og symbolet for Y-aksen blinker.

1. For å dreie på rotasjonsplanet trykker du på knappen eller på måleverktøyet eller knappen eller på fjernkontrollen helt til ønsket posisjon er nådd.

##

For å justere måleverktøyet ved vertikal posisjon etter et gulvreferansepunkt, kan du dreie den variable laserstrålen (8) nedover som loddpunkt. Loddpunktfunksjonen kan bare startes ved hjelp av fjernkontrollen eller via Bosch Levelling Remote App.

Den variable laserstrålen er ikke selvnivellerende som loddpunkt. Kontroller derfor at måleverktøyet er nivellert når du starter loddpunktfunksjonen.

1. Trykk på knappen på fjernkontrollen for å starte loddpunktfunksjonen.
2. Under den vertikale justeringen av den variable lasertrålen vises symbolet for loddpunktfunksjon på displayet.
3. Etter fullført justering vises indikatoren for loddpunktfunksjon (f) på startskjermen.