# Funcţiile

##

În modul CenterFind, nivela laser rotativă încearcă automat să alinieze linia centrală a receptorului laser printr-o cursă de ridicare şi coborâre a capului rotativ al fasciculului laser.

Fasciculul laser poate orientat în poziţia orizontală a nivelei laser rotative în raport cu axa X a nivelei laser rotative, în raport cu axa Y sau în raport cu ambele simultan vezi Determinarea înclinării cu modul CenterFind.

În cazul poziţiei verticale a nivelei laser rotative este posibilă o singură orientare pe axa Y.

## Pornirea modului CenterFind:

1. Aşază nivela laser rotativă şi receptorul astfel încât receptorul laser să fie orientat în direcţia axei X sau în direcţia axei Y a nivelei laser rotative.
2. Orientează receptorul laser astfel încât axa dorită să fie în unghi drept faţă de câmpul de recepţie (54).
3. Dacă fasciculul laser trebuie să fie aliniat pe ambele axe, amplasează ulterior câte un receptor laser conectat la nivela laser rotativă în direcţia axelor X şi Y.

Fiecare receptor laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a nivelei laser rotative.

4. Conectează nivela laser rotativă.

LR 65 G: În meniul de setări, funcţia Center trebuie să fie setată pe modul CenterFind (CF).
În cazul alinierii pe două axe a nivelei laser rotative, acest lucru este valabil pentru ambele receptoare laser.

1. Pornirea modului CenterFind pentru axa X: Apasă lung tasta sau apasă lung tasta simultan cu tasta .
2. Pornirea modului CenterFind pentru axa Y: Apasă lung tasta simultan cu tasta .

Dacă fascicul laser trebuie să fie aliniat simultan pe ambele axe, modul CenterFind trebuie pornit separat la fiecare receptor laser.

După pornirea modului CenterFind, capul rotativ al nivelei laser rotative se deplasează în sus şi în jos. În timpul procesului de detectare, pe afişajul textual (n) apare CFX (axa X) sau CFY (axa Y).

Dacă fasciculul laser intră în contact cu câmpul de recepţie (54) la înălţimea liniei centrale a receptorului laser, apare indicatorul liniei centrale (q), iar pe afişajul textual (n) apare XOK (axa X) sau YOK (axa Y). La nivelul nivelei laser rotative este afişată valoarea înclinării găsite. Modul CenterFind este încheiat automat.

## Întreruperea modului CenterFind:

1. Apasă tasta şi menţine-o apăsată.

## Remedierea defecţiunilor:

Dacă fasciculul laser nu a putut identifica linia centrală a receptorului laser la nivelul razei de pivotare, pe afişajul textual (n) apare ERR şi toate indicatoarele de direcţie cu LED se aprind.

1. Apasă o tastă oarecare de pe nivela laser rotativă şi o tastă de pe receptorul laser pentru a închide mesajele de eroare.
2. Repoziţionează nivela laser rotativă şi receptorul laser astfel încât receptorul laser să se afle în raza de pivotare de ±8,5% a nivelei laser rotative.

Ai grijă ca receptorul laser să fie aliniat cu axa X sau cu axa Y, astfel încât fasciculul laser să poată parcurge orizontal câmpul de recepţie (54).

1. Apoi reporneşte modul CenterFind.

LR 65 G: Dacă ambele axe ale nivelei laser rotative trebuie să fie aliniate pe un receptor laser, la ambele receptoare laser trebuie să fie setată aceeaşi funcţie Center. Combinarea modului CenterFind cu modul CenterLock nu este posibilă.

Dacă pe o axă este setat deja modul CenterLock, iar pe cealaltă axă este pornit modul CenterFind, pe afişajul textual (n) apar alternativ ERR şi CL.

1. Pe cele două receptoare laser, setează modul CenterFind, iar apoi reporneşte funcţia.

##

Cu ajutorul modului CenterFind poate fi măsurată înclinarea de până la maximum 8,5% a unei suprafeţe.

1. Pentru aceasta, aşază nivela laser rotativă în poziţie orizontală pe un stativ la un capăt al suprafeţei înclinate.

Axa X sau axa Y a nivelei laser rotative trebuie să fie aliniată coliniar cu înclinarea care urmează să fie determinată.

2. Conectează nivela laser rotativă şi las-o să se stabilizeze.
3. Fixează receptorul laser cu suportul pe o bară de măsurare (78).
4. Aşază bara de măsurare în apropierea aparatului de măsură (la acelaşi capăt al suprafeţei înclinate).
5. Orientează pe înălţime receptorul laser de pe bara de măsurare astfel încât fasciculul laser al nivelei laser rotative să fie distribuit pe mijloc ➊.
6. Apoi aşază bara de măsurare cu receptorul laser la celălalt capăt al suprafeţei înclinate ➋.

Asigură-te că poziţia receptorului laser de pe bara de măsură rămâne neschimbată.

7. Porneşte modul CenterFind pentru axa aliniată pe suprafaţa înclinată.

1. După încheierea modului CenterFind, pe nivela laser rotativă este indicată înclinarea suprafeţei.

##

În modul CenterLock, nivela laser rotativă încearcă automat să alinieze linia centrală a receptorului laser printr-o cursă de ridicare şi coborâre a capului rotativ al fasciculului laser. Spre deosebire de modul CenterFind, poziţia receptorului laser este verificată continuu, iar înclinarea nivelei laser rotative este adaptată automat. Pe afişajul nivelei laser rotative nu sunt afişate valori ale înclinării.

Alinierea este posibilă pentru axele X şi Y, atât în poziţia orizontală, cât şi în poziţia verticală a nivelei laser rotative.

## Pornirea modului CenterLock:

1. Aşază nivela laser rotativă şi receptorul astfel încât receptorul laser să fie orientat în direcţia axei X sau în direcţia axei Y a nivelei laser rotative.
2. Orientează receptorul laser astfel încât axa dorită să fie în unghi drept faţă de câmpul de recepţie (54).
3. Dacă fasciculul laser trebuie să fie aliniat pe ambele axe, amplasează ulterior câte un receptor laser conectat la nivela laser rotativă în direcţia axelor X şi Y.

Fiecare receptor laser trebuie să se încadreze în raza de pivotare de ±8,5% a nivelei laser rotative.

4. Conectează nivela laser rotativă.

1. În meniul de setări al receptorului laser, setează funcţia Center pe modul CenterLock CL.

În cazul alinierii pe două axe a nivelei laser rotative, acest lucru este valabil pentru ambele receptoare laser.

2. Pornirea modului CenterLock pentru axa X: Apasă lung tasta sau apasă lung tasta simultan cu tasta .
3. Pornirea modului CenterLock pentru axa Y: Apasă lung tasta simultan cu tasta .

Dacă fascicul laser trebuie să fie aliniat simultan pe ambele axe, modul CenterLock trebuie pornit separat la fiecare receptor laser.

După pornirea modului CenterLock, capul rotativ al nivelei laser rotative se deplasează în sus şi în jos. În timpul procesului de detectare, pe afişajul textual (n) apare CLX (axa X) sau CLY (axa Y).

Dacă fasciculul laser intră în contact cu câmpul de recepţie (54) la înălţimea liniei centrale a receptorului laser, apare indicatorul liniei centrale (q), iar pe afişajul textual (n) apare LOC. Pe ecranul de pornire al nivelei laser rotative este afişat simbolul CenterLock pentru axa corespunzătoare.

În cazul modificării poziţiei receptorului laser sau nivelei laser rotative, înclinarea de pe nivela laser rotativă se adaptează automat.

- În cazul lucrului cu modul CenterLock, ai grijă ca nivela laser rotativă şi receptorul laser să nu se deplaseze involuntar. Prin adaptarea automată a înclinării la fiecare modificare a poziţiei, pot rezulta măsurări eronate.

## Întreruperea/Încheierea modului CenterLock:

1. Apasă tasta şi menţine-o apăsată.

Dacă, la momentul respectiv, fasciculul laser era deja aliniat cu succes cu linia centrală a receptorului laser, înclinarea setată pe nivela laser rotativă se va păstra chiar şi în cazul întreruperii modului CenterLock.

## Remedierea defecţiunilor:

Dacă fasciculul laser nu a putut găsi linia centrală a receptorului laser în interval de 2 minute (indiferent dacă acest lucru a avut loc la pornirea modului sau după modificările poziţiei), pe afişajul textual (n) apare ERR şi toate indicatoarele de direcţie cu LED se aprind.

1. Apasă o tastă oarecare de pe nivela laser rotativă şi o tastă de pe receptorul laser pentru a închide mesajele de eroare.
2. Repoziţionează nivela laser rotativă şi receptorul laser astfel încât receptorul laser să se afle în raza de pivotare de ±8,5% a nivelei laser rotative.

Ai grijă ca receptorul laser să fie aliniat cu axa X sau cu axa Y, astfel încât fasciculul laser să poată parcurge orizontal câmpul de recepţie (54).

1. Reporneşte modul CenterLock.

Dacă ambele axe ale nivelei laser rotative trebuie să fie aliniate pe un receptor laser, la ambele receptoare laser trebuie să fie setată aceeaşi funcţie Center. Combinarea modului CenterLock cu modul CenterFind nu este posibilă.

Dacă pe o axă este setat deja modul CenterFind, iar pe cealaltă axă este pornit modul CenterLock, pe afişajul textual (n) apar alternativ ERR şi CF.

1. Pe cele două receptoare laser, setează modul CenterLock, iar apoi şi reporneşte funcţia.

##

Receptorul laser are filtre electronice pentru lămpi stroboscopice. Filtrele protejează, de exemplu, împotriva perturbărilor provocate de lămpile de avertizare ale maşinilor de şantier.