# Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

##

### Pyörivä laser

Mittaustyökalu on tarkoitettu vaakasuuntaisten tasojen, pystysuuntaisten linjojen, rajalinjojen ja luotipisteiden tarkkaan määrittämiseen ja tarkastamiseen.

Se soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

Tämä tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille tarkoitettu lasertuote.

### Kaukosäädin

Kaukosäädin on tarkoitettu pyörivien Bosch-laserien ohjaamiseen Bluetooth®-yhteydellä.

Kaukosäädin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

##

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvissa oleviin mittalaitteen ja kaukosäätimen piirroksiin.

### Pyörivä laser

(1) | Paristokotelon kansi
(2) | Paristokotelon kannen lukitsin
(3) | Alaspäin kallistamisen painike / myötäpäivään käännön painike
(4) | Ylöspäin kallistamisen painike / vastapäivään käännön painike
(5) | Linjakäytön painike
(6) | Pyörivän käytön painike
(7) | Bluetooth®-painike
(8) | Säädettävä lasersäde
(9) | Lasersäteen ulostuloaukko
(10) | Luotipiste ylöspäinA)
(11) | Käynnistyspainike
(12) | Tilanäyttö
(13) | Manuaalisen käytön painike
(14) | Kallistuksen säätöpainike
(15) | Näyttö
(16) | Suuntausura
(17) | Kantokahva
(18) | Jalustakiinnitin 5/8" (vaakasuuntainen)
(19) | Laser-varoituskilpi
(20) | Jalustakiinnitin 5/8" (pystysuuntainen)
(21) | Sarjanumero
(22) | Paristoadapteri
(23) | Akun/paristoadapterin vapautuspainike
(24) | AkkuB)

A)

  Pystysuuntaisessa käytössä luotipiste on ylöspäin 90°:n vertailupisteenä.

B)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.

### Pyörivän laserin näytön osat

(a) | Pyörimisnopeuden näyttö
(b) | Laser-käyttötavan näyttö
(c) | Bluetooth®-yhteyden merkkivalo
(d) | Tärähdysvaroitustoiminnon merkkivalo
(e) | Akun/paristojen lataustilan näyttö
(f) | Alaspäin osoittavan luotipistetoiminnon näyttö
(g) | X-akselin kallistuskulman näyttö
(h) | Y-akselin kallistuskulman näyttö
(i) | Näyttönäppäinsymbolit

### Kaukosäädin

(25) | Alaspäin osoittavan luotipistetoiminnon painike
(26) | Pyörivän käytön painike
(27) | Lepotilan painike
(28) | Linjakäytön painike
(29) | Vastapäivään käännön painike
(30) | Ylöspäin kallistamisen painike
(31) | Kallistuksen säätöpainike
(32) | Signaalin lähettämisen merkkivalo
(33) | X-akselin tilan merkkivalo
(34) | Y-akselin tilan merkkivalo
(35) | Alaspäin kallistamisen painike
(36) | Myötäpäivään käännön painike
(37) | Paristokotelon kannen lukitsin
(38) | Sarjanumero
(39) | Paristokotelon kansi
(40) | KaukosäädinA)

A)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.

### Lisätarvikkeet/varaosat

(41) | LaservastaanotinA)
(42) | MittatankoA)
(43) | JalustaA)
(44) | Seinäpidike/suuntausyksikköA)
(45) | Seinäpidikkeen kiinnitysreiätA)
(46) | Seinäpidikkeen karkeasäädön painikeA)
(47) | Seinäpidikkeen hienosäätöruuviA)
(48) | Seinäpidikkeen 5/8":n ruuviA)
(49) | MagneettiA)
(50) | LasertarkkailulasitA)
(51) | LasertähtäintauluA)
(52) | HihnaA)
(53) | LaukkuA)

A)

  Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.

##

Pyörivä laser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Suurin käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus enintään | 90 % | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2A) | 2A)
Laserluokka | 2 | 2
Lasertyyppi | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Divergenssi | < 1,5 mrad (täysi kulma) | < 1,5 mrad (täysi kulma)
Mittalaitteen virtalähde
Akku (litiumioni) | 18 V | 18 V
Paristot (alkalimangaani) (paristoadapterin kanssa) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Kantama (säde) maks.
Ilman laservastaanotintaB) | 30 m | 35 m
Laservastaanottimen kanssa | 300 m | 325 m
Tasaustarkkuus 30 metrin etäisyydelläC)D)
Vaakasuunnassa | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Pystysuunnassa | ±3 mm | ±3 mm
Itsetasausalue | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Tasausaika (maks. 3 %:n kaltevuudella) | 30 s | 30 s
Pyörimisnopeus | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Yksi-/kaksiakselinen kallistuskäyttö | ±8,5 % | ±8,5 %
Kallistuskäytön tarkkuusC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Suositeltu laservastaanotin | LR 60 | LR 65 G
Jalustan kiinnityskohta (vaakasuuntainen/pystysuuntainen) | 5/8" | 5/8"
Käyttöaika n.
akun (4 Ah) kanssa | 60 h | 50 h
Paristojen kanssa | 70 h | 60 h
PainoF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Kotelointiluokka | IP68 | IP68
Testissä käytetty kaatumiskorkeusG) | 2 m | 2 m
A-painotettu äänenpainetaso | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth®-mittalaite
Käyttötaajuusalue | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz
Lähetysteho enint. | 6,3 mW | 6,3 mW
Luokka | 1 | 1
YhteensopivuusH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signaalin suurin kantavuusI) | 100 m | 100 m
Bluetooth®-älypuhelin
YhteensopivuusH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
KäyttöjärjestelmäJ) | Android 6 (ja uudempi) iOS 11 (ja uudempi) | Android 6 (ja uudempi) iOS 11 (ja uudempi)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | 0…+35 °C | 0…+35 °C
Sallittu ympäristön lämpötila |  |
käytössä | –10…+50 °C | –10…+50 °C
säilytyksessä | –20…+50 °C | –20…+50 °C
Suositellut akut | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Suositellut latauslaitteet | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

B)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

C)

  20 °C lämpötilassa

D)

  akseleita pitkin

E)

  ±8,5 %:n maksimikallistuksella suurin sallittu poikkeama on ±0,2 %.

F)

  Paino ilman akkua/paristoadapteria/paristoja

G)

  Jalustaan vaakasuoraan asentoon asennettu mittalaite kaatuu tasaiselle betonilattialle.

H)

  Bluetooth®-Low-Energy-laitteilla ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä kyseisestä mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Bluetooth®-laitteiden on tuettava SPP-profiilia.

I)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus saattaa olla huomattavasti pienempi.

J)

  Bosch Levelling Remote App -sovelluksen päivityksistä riippuen tarvitaan mahdollisesti käyttöjärjestelmän uudempi versio.

Mittaustyökalun tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero (21) tunnistusta varten.

Kaukosäädin | RC 6
--- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Käyttölämpötila | −10…+50 °C
Säilytyslämpötila | −20…+70 °C
Suurin käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus enintään | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2A)
Kantama (säde) maks. | 100 m
Paristot | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-kaukosäädin
Käyttötaajuusalue | 2 402–2 480 MHz
Lähetysteho enint. | 6,3 mW
Luokka | 1
YhteensopivuusB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Signaalin suurin kantavuusC) | 100 m
PainoD) | 0,14 kg
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 122 × 59 × 27 mm
Kotelointiluokka | IP54

A)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

B)

  Bluetooth®-Low-Energy-laitteilla ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä kyseisestä mallista ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Bluetooth®-laitteiden on tuettava SPP-profiilia.

C)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus saattaa olla huomattavasti pienempi.

D)

  Paino ilman paristoja