# Práce s příslušenstvím

##

Cílová tabulka laseru (51) zlepšuje viditelnost laserového paprsku při nepříznivých podmínkách a větších vzdálenostech.

Odrazivá plocha cílové tabulky laseru (51) zlepšuje viditelnost laserové čáry, pomocí průhledné plochy je laserová čára patrná i ze zadní strany cílové tabulky laseru.

##

Stativ poskytuje stabilní, výškově přestavitelný měřicí základ.

1. Pro vodorovný provoz nasaďte měřicí přístroj se stativovým závitem 5/8" (18) na závit stativu (43).
2. Pro svislý provoz použijte stativový závit 5/8" (20).
3. Pomocí zajišťovacího šroubu stativu měřicí přístroj přišroubujte.

U stativu se stupnicí na výsuvu můžete přímo nastavit výškové přesazení.

1. Než zapnete měřicí přístroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

##

Brýle pro práci s laserem odfiltrují okolní světlo. Tím se jeví světlo laseru světlejší pro oko.

##

Měřicí přístroj můžete upevnit na stěně pomocí nástěnného držáku s vyrovnávací jednotkou (44). Použití nástěnného držáku se doporučuje např. při pracích, které přesahují výšku výsuvu stativů, nebo při pracích na nestabilním podkladě a bez stativu.

1. Nástěnný držák (44) přišroubujte pomocí šroubů upevňovacími otvory (45) na stěnu.
2. Nástěnný držák namontujte pokud možno svisle a dbejte na stabilní upevnění.
3. Šroub 5/8" (48) nástěnného držáku našroubujte podle použití do vodorovného stativového závitu (18) nebo svislého stativového závitu (20) na měřicím přístroji.

Pomocí vyrovnávací jednotky můžete měřicí přístroj výškově posouvat v rozsahu cca 13 cm.

1. Stiskněte tlačítko (46)
2. Posuňte vyrovnávací jednotku zhruba na požadovanou výšku.

Šroubem pro jemné nastavení (47) můžete laserový paprsek vyrovnat přesně na referenční výšku.

##

Při pracích s měřicí latí v blízkosti vedení vysokého napětí je nutná mimořádná opatrnost. Při přiblížení měřicí latě k vedení vysokého napětí může dojít k zásahu elektrickým proudem, což může způsobit smrt.

Nepracujte s měřicí latí, když se blíží bouřka.

Pro kontrolu rovinnosti nebo vytváření spádů se doporučuje používat měřicí lať (42) společně s přijímačem laseru.

Na měřicí lati (42) je nahoře uvedena relativní stupnice. Tou můžete předvolit dole na výsuvu nulovou výšku. Tím lze přímo odečíst odchylky od požadované výšky.