# Impostazioni

##

È possibile stabilire con quale precisione debba essere visualizzata la posizione del raggio laser sul campo di ricezione (54) in quanto «centrale».

L’impostazione attuale dell’indicazione linea di mezzeria è riportata nell’indicazione precisione di ricezione (l).

1. Per modificare la precisione di ricezione, premere il tasto una o più volte finché sul display non viene visualizzata l’impostazione desiderata.

Ad ogni pressione del tasto viene visualizzato brevemente il rispettivo valore della precisione di ricezione nell’indicatore di testo (n).

L’impostazione della precisione di ricezione viene memorizzata con lo spegnimento del dispositivo.

##

La posizione del raggio laser sul campo di ricezione (54) potrà essere indicata da un segnale acustico.

È possibile variare il volume oppure disattivare il segnale acustico.

1. Per modificare o disattivare il segnale acustico, premere il tasto una o più volte sino a visualizzare sul display il volume desiderato.

Con un volume più basso l’indicazione del segnale acustico (p) nel display viene visualizzata con una barra, con un volume più alto con 3 barre, qualora il segnale acustico sia disattivato non viene visualizzata.

A prescindere dall’impostazione del segnale acustico, quando il raggio laser colpisce per la prima volta il campo di ricezione (54) viene sempre emesso un breve segnale di conferma con volume ridotto.

L’impostazione del segnale acustico viene memorizzata con lo spegnimento del ricevitore laser.

##

Richiamare il menu Impostazioni: premere contemporaneamente e brevemente il tasto e il tasto .

Modificare l’impostazione all’interno di un sottomenu: premere il tasto o il tasto per passare da un’impostazione all’altra. Quando si esce dal menu viene memorizzata automaticamente l’ultima impostazione selezionata.

Passare da un sottomenu all’altro: premere brevemente il tasto per andare al sottomenu successivo.

Uscire dal menu Impostazioni: tenere premuto il tasto fino a uscire dal menu Impostazioni. In alternativa il menu Impostazioni viene abbandonato automaticamente circa 10 s dopo l’ultima pressione di un tasto.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- Unità di misura dell’indicazione altezza relativa: richiamando il menu Unità di misura, nell’indicatore di testo (n) viene visualizzata l’unità di misura attualmente selezionata; le unità di misura disponibili sono inoltre consultabili nell’indicazione unità di misura (m).
- LED indicatori di direzione (LED): è possibile modificare la luminosità dei 3 LED indicatori di direzione (55), (57) e (56) o i LED possono essere spenti. I LED si illumineranno rispettivamente secondo l’impostazione selezionata.
- Illuminazione display (LIT): l’illuminazione del display può essere attivata (LED verde acceso) o disattivata (LED rosso acceso).
- Funzione di memorizzazione ultima ricezione (MEM): l’indicazione della direzione in cui il raggio laser ha abbandonato il campo di ricezione può essere attivata (LED verde acceso) o disattivata (LED rosso acceso).
- LR 65 G: funzioni Center (CF/CL): è possibile scegliere tra la modalità CenterFind (CF) e la modalità CenterLock (CL). La modalità corrente viene visualizzata nell’indicatore di testo (n).

Oltre alla regolazione dell’illuminazione del display, allo spegnimento del ricevitore laser vengono memorizzate tutte le impostazioni.

##

I display (58) nella parte anteriore e posteriore del ricevitore laser dispongono di un’apposita illuminazione. L’illuminazione del display viene attivata:

- all’accensione del ricevitore laser,
- ad ogni pressione di un tasto,
- qualora il raggio laser si sposti attraverso il campo di ricezione (54).

L’illuminazione del display si disattiva automaticamente:

- 30 s dopo ciascun pressione di un tasto, se nessun raggio laser raggiunge il campo di ricezione,
- 2 min dopo l’ultima pressione di un tasto e se la posizione del raggio laser all’interno del campo di ricezione non varia.

L’illuminazione del display può essere disattivata nel menu Impostazioni.

L’impostazione relativa all’illuminazione del display non viene memorizzata con lo spegnimento del ricevitore laser. In seguito all’accensione del ricevitore laser l’illuminazione del display risulta sempre attiva.