# Uvedení do provozu

- Z pracovního prostoru odstraňte všechny překážky, které by mohly odrážet laserový paprsek nebo by mu mohly bránit. Zakryjte např. odrážející nebo lesklé povrchy. Neměřte přes skleněné tabule nebo podobné materiály. Odražený nebo omezený laserový paprsek může zkreslit výsledky měření.

##

1. Laserový přijímač umístěte tak, aby laserový paprsek dosáhl přijímacího pole (54).
2. Vyrovnejte jej tak, aby laserový paprsek probíhal napříč přijímacím polem (jak je zobrazeno na obrázku).
3. U rotačních laserů s více druhy provozu zvolte vodorovný nebo svislý provoz s nejvyšší rychlostí rotace.

##

- Při zapnutí laserového přijímače může zaznít hlasitý akustický signál. Proto laserový přijímač při zapnutí držte v dostatečné vzdálenosti od ucha, resp. ostatních osob. Hlasitý tón může poškodit sluch.

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí přijímače laseru.
2. Všechny ukazatele na displeji a všechny LED se krátce rozsvítí a může zaznít akustický signál.
3. Pro vypnutí přijímače laseru podržte stisknuté tlačítko , dokud se krátce nerozsvítí všechny LED a nezhasne displej.

Kromě nastavení osvětlení displeje se všechna nastavení při vypnutí přijímače laseru uloží.

Pokud cca 10 min nestisknete žádné tlačítko na přijímači laseru a na přijímací pole (54) nedopadne 10 min laserový paprsek, přijímač laseru se pro úsporu baterií automaticky vypne.

##

Ve stavu při dodání jsou rotační laser a dodaný přijímač laseru již spárované přes Bluetooth®.

Při existujícím spojení se na displeji přijímače laseru zobrazí ukazatel spojení přes Bluetooth® (k).

1. Pro nové připojení přijímače laseru nebo spojení dalšího přijímače laseru s rotačním laserem podržte tlačítko na rotačním laseru stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji rotačního laseru nezobrazí symbol pro vytvoření spojení s dálkovým ovládáním/přijímačem laseru.
2. Poté podržte stisknutá tlačítka a na přijímači laseru, dokud se na textovém ukazateli (n) přijímače laseru nezobrazí P‑‑.

Úspěšné vytvoření spojení je potvrzeno na displeji rotačního laseru. Na textovém ukazateli (n) přijímače laseru se zobrazí POK.

Nelze-li vytvořit spojení mezi rotačním laserem a přijímačem laseru, zobrazí se na textovém ukazateli (n) přijímače laseru PNK a na displeji rotačního laseru se zobrazí chybové hlášení o selhání spojení. Při odstranění chyby postupujte podle návodu k obsluze rotačního laseru.

##

Poloha laserového paprsku na přijímacím poli (54) se zobrazuje na displeji (58) na přední a zadní straně přijímače laseru pomocí ukazatele směru „laserový paprsek pod středovou osou“ (o), ukazatele směru „laserový paprsek nad středovou osou“ (s), resp. ukazatele středové osy (q).

Volitelně se může poloha laserového paprsku na přijímacím poli kromě toho zobrazovat:

- pomocí červeného LED ukazatele směru „laserový paprsek pod středovou osou“ (57), modrého LED ukazatele směru „laserový paprsek nad středovou osou“ (55) a zelené LED středové osy (56) na přední straně přijímače laseru,
- pomocí akustického signálu.

Při prvním průběhu laserového paprsku přijímacím polem (54) vždy zazní krátký akustický signál a krátce se rozsvítí červený ukazatel směru LED „Laserový paprsek pod středovou osou“ (57) a modrý ukazatel směru LED „Laserový paprsek nad středovou osou“ (55) (i když je akustický signál a/nebo ukazatel směru LED vypnutý).

Přijímač laseru příliš nízko: Pokud laserový paprsek dopadá na horní polovinu přijímacího pole (54), zobrazí se na displeji ukazatel směru „laserový paprsek nad středovou osou“ (s).

Při zapnutých LED svítí modrý ukazatel směru LED „Laserový paprsek nad středovou osou“ (55).
Při zapnutém akustickém signálu zní signál v pomalém rytmu.

1. Pohybujte přijímačem laseru ve směru šipky nahoru.
2. Při přiblížení k středové ose se zobrazí už jen špička ukazatele směru „laserový paprsek nad středovou osou“ (s).

Přijímač laseru příliš vysoko: Pokud laserový paprsek dopadá na dolní polovinu přijímacího pole (54), zobrazí se na displeji ukazatel směru „laserový paprsek pod středovou osou“ (o).

Při zapnutých LED svítí modrý ukazatel směru LED „Laserový paprsek pod středovou osou“ (57).
Při zapnutém akustickém signálu zní signál v rychlém rytmu.

1. Pohybujte přijímačem laseru ve směru šipky dolů.
2. Při přiblížení k středové ose se zobrazí už jen špička ukazatele směru „laserový paprsek pod středovou osou“ (o).

Přijímač laseru uprostřed: Pokud laserový paprsek dopadá na přijímací pole (54) ve výšce středové osy, zobrazí se na displeji ukazatel středové osy (q).

Při zapnutých LED svítí zelená středová osa LED (56).
Při zapnutém akustickém signálu zní nepřetržitý signál.

Paměťová funkce poslední příjem: Pohybuje-li se laserový přijímač tak, že laserový paprsek přijímací pole (54) opět opustí, bliká krátkou dobu poslední zobrazený ukazatel směru „Laserový paprsek nad středovou osou“ (s), resp. ukazatel směru „Laserový paprsek pod středovou osou“ (o). Tento ukazatel lze zapínat, resp. vypínat přes nabídku nastavení.

##

Dopadá-li laserový paprsek na přijímací pole (54), je vzdálenost mezi laserovým paprskem a středovou osou laserového přijímače zobrazena na displeji v textovém ukazateli (n) jako absolutní hodnota.

Měrnou jednotku ukazatele výšky lze měnit v nabídce nastavení („mm“ nebo „in“).