# Inställningar

##

Du kan fastställa med vilken precision laserstrålen ska visas som "i mitten" i mottagningsområdet (54).

Aktuell inställning för indikering av mittlinje visas i indikeringen mottagningsprecision (l).

1. För att ändra mottagarprecisionen, tryck på knappen tills önskad inställning visas på displayen.

Vid varje tryck på knappen visas kort mottagarprecisionen i displayen (n).

Inställningen av mottagarprecisionen sparas vid avstängning.

##

Positionen för laserstrålen på mottagningsområdet (54) kan visas med en ljudsignal.

Du kan ändra ljudstyrkan eller avaktivera ljudsignalen.

1. För att ändra eller stänga av ljudsignalen trycker du på knappen tills önskad ljudstyrka visas på displayen.

Vid låg ljudstyrka visas ljudsignal-indikeringen (p) på displayen med en stapel, vid stark ljudstyrka med 3 staplar, om ljudsignalen är avaktiverad slocknar den.

Oberoende av inställningen för ljudsignalen hörs en kort ton med låg ljudstyrka när laserstrålen träffar mottagningsområdet (54) för första gången.

Inställningen av ljudsignalen sparas vid avstängning av lasermottagaren.

##

Öppna inställningsmenyn: tryck kort på knappen och knappen samtidigt .

Ändra inställningen inom en undermeny: tryck antingen på knappen eller knappen för att växla mellan inställningarna. Senast valda inställning sparas när du lämnar menyn.

Byta undermeny: tryck kort på knappen för att komma till nästa undermeny.

Lämna inställningsmenyn: tryck på knappen tills inställningsmenyn har avslutats. Alternativt avslutas inställningsmenyn ca. 10 sek efter senaste knapptryck.

Följande undermenyer är tillgängliga:

- Måttenhet för indikering av relativ höjd: när måttenhetsmenyn öppnas visas aktuell måttenhet i displayen (n) tillgängliga måttenheter visas i indikeringen måttenhet (m) upptill.
- LED-riktningsindikeringar (LED): ljusstyrkan för de tre LED-riktningsindikeringarna (55), (57) samt (56) kan ändras, eller de kan stängas av. LED-lamporna lyser med vald inställning.
- Displaybelysning (LIT): displaybelysningen kan aktiveras (grön LED-lampa lyser) eller avaktiveras (röd LED-lampa lyser).
- Minnesfunktion för senaste mottagning (MEM): indikeringen av den riktning i vilken laserstrålen har lämnat mottagningsfältet kan aktiveras (grön LED-lampa lyser) eller avaktiveras (röd LED-lampa lyser).
- LR 65 G: Centreringsfunktioner (CF/CL): du kan växla mellan läge CenterFind (CF) och läge CenterLock (CL). Aktuellt läge visas på displayen (n).

Alla inställningar utom inställningen för displaybelysningen sparas när lasermottagaren stängs av.

##

Displayerna (58) på lasermottagarens fram- och baksida har en displaybelysning. Displaybelysningen tänds:

- Vid påslagning av lasermottagaren
- Vid varje knapptryck
- När laserstrålen flyttas i mottagningsområdet (54).

Displaybelysningen stängs av automatiskt:

- 30 sek efter varje knapptryck om ingen laserstråle når mottagningsområdet
- Efter 2 min om ingen knapp tryckts in och om laserstrålens position i mottagningsområdet inte ändras.

Displaybelysningen kan stängas av i inställningsmenyn.

Inställningen för displaybelysning sparas inte när lasermottagaren stängs av. Efter påslagning av lasermottagaren är displaybelysningen alltid tänd.