# Navodila za delo

##

S pomočjo libele (60) laserski sprejemnik naravnajte navpično. Če je laserski sprejemnik nameščen poševno, lahko pride do napačnih meritev.

##

Na oznaki sredine (62) desno in levo na laserskem sprejemniku lahko označite položaj laserskega žarka, če slednji poteka skozi sredino sprejemnega polja (54).

Pazite na to, da laserski sprejemnik pri označevanju naravnate natančno navpično (pri vodoravnem laserskem žarku) oz. vodoravno (pri navpičnem laserskem žarku). V nasprotnem primeru bi bile oznake zamaknjene glede na laserski žarek.

##

Laserski sprejemnik lahko pritrdite s pomočjo držala (76) tako na merilni letvi (78) (pribor) kot tudi na drugih pripomočkih s širino do 65 mm.

1. Privijte držalo (76) s pritrdilnim vijakom (79) v prijemalo (64) na zadnji strani laserskega sprejemnika.
2. Odvijte vrtljivi gumb (77) držala, potisnite držalo npr. na merilno letev (78) in znova pritrdite vrtljivi gumb (77).

S pomočjo libele (74) lahko držalo (76) in s tem laserski sprejemnik poravnane vodoravno. Če je laserski sprejemnik nameščen poševno, lahko pride do napačnih meritev.

Referenca srednje linije (75) držala je na isti višini kot oznaka sredine (62) in se lahko uporabi za označitev laserskega žarka.

##

Če ne potrebujete varne pritrditve, lahko laserski sprejemnik na jeklene dele pritrdite z magneti (63).