# Gaminio ir savybių aprašas

##

Lazerio spindulio imtuvas yra skirtas techniniuose duomenyse nurodytų bangų ilgių besisukantiems lazerio spinduliams greitai surasti.

Lazerio spindulio imtuvas LR 60 taip pat yra skirtas prietaisui GRL 600 CHV Bluetooth® ryšiu valdyti, lazerio spindulio imtuvas LR 65 G – prietaisui GRL 650 CHVG valdyti.

Lazerio spindulio imtuvas yra skirtas naudoti darbui viduje ir lauke.

##

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka lazerio spindulio imtuvo paveikslėliuose nurodytus numerius.

(54) | Lazerio spindulio imtuvo zona
(55) | Šviesadiodis krypties indikatorius „Lazerio spindulys virš vidurio linijos“
(56) | Šviesadiodis vidurio linijos indikatorius
(57) | Šviesadiodis krypties indikatorius „Lazerio spindulys žemiau vidurio linijos“
(58) | Ekranas (priekinėje ir užpakalinėje pusėje)
(59) | Garsiakalbis
(60) | Gulsčiuko ampulė
(61) | Kablys įrankiui pakabinti
(62) | Vidurinė žymė
(63) | Magnetai
(64) | Grioveliai prie laikiklio tvirtinti
(65) | Serijos numeris
(66) | Baterijų skyriaus dangtelis
(67) | Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
(68) | Y ašies mygtukas
(69) | X ašies mygtukas
(70) | Režimo mygtukas
(71) | Imtuvo jutiklio tikslumo nustatymo mygtukas
(72) | Įjungimo-išjungimo mygtukas
(73) | Garso signalo/garso stiprumo mygtukas
(74) | Laikiklio gulsčiukasA)
(75) | Atskaitos vidurio linija ant laikiklioA)
(76) | LaikiklisA)
(77) | Laikiklio sukamoji rankenėlėA)
(78) | MatuoklėA)
(79) | Laikiklio tvirtinamasis varžtasA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

### Ekrano simboliai

(j) | Rotacinio lazerinio nivelyro akumuliatoriaus/baterijų įkrovos indikatorius
(k) | Ryšio Bluetooth® rodmuo
(l) | Imtuvo jutiklio tikslumo rodmuo
(m) | Matavimo vienetų rodmuo
(n) | Teksto rodmuo
(o) | Krypties indikatorius „Lazerio spindulys žemiau vidurio linijos“
(p) | Garso signalo/garso stiprumo indikatorius
(q) | Vidurio linijos indikatorius
(r) | Lazerio spindulio imtuvo baterijos indikatorius
(s) | Krypties indikatorius „Lazerio spindulys virš vidurio linijos“

##

Lazerio spindulio imtuvas | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 % | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterijos | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® lazerio spindulio imtuvas
Veikimo dažnių diapazonas | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Maks. siuntimo galia | 6,3 mW | 6,3 mW
Maks. signalo veikimo nuotolisB) | 100 m | 100 m
Klasė | 1 | 1
Suderinamumas | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“)C) | Bluetooth® 5.0/4.X („Low Energy“)C)
Priimamų bangų ilgis | 600−800 nm | 500−570 nm
Priimamas sukimosi greitis | > 120 min−1 | > 120 min−1
Maks. veikimo nuotolisD)
su GRL 600 CHV | 300 m | −
su GRL 650 CHVG | − | 325 m
Priėmimo zonos kampas | ±35° | ±35°
Imtuvo jutiklio tikslumasE)F)
labai tikslus | ±0,5 mm | ±0,5 mm
tikslus | ±1 mm | ±1 mm
vidutinis | ±2 mm | ±2 mm
apytikslis | ±5 mm | ±5 mm
labai apytikslis | ±10 mm | ±10 mm
Veikimo laikas apie | 50 h | 50 h
SvorisG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Apsaugos tipas | IP67 | IP67

A)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

B)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

C)

  Bluetooth® „Low-Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. Bluetooth® prietaisai turi palaikyti SPP profilį.

D)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

E)

  priklausomai nuo atstumo tarp lazerio spindulio imtuvo ir rotacinio lazerinio nivelyro bei rotacinio lazerinio nivelyro lazerio klasės ir lazerio tipo

F)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), imtuvo jutiklio tikslumas gali sumažėti.

G)

  Svoris be baterijų

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris (65) yra skirtas jūsų lazerio spindulio imtuvui vienareikšmiškai identifikuoti.