# Telecomando

## Alimentazione telecomando

Per l’impiego del telecomando, si consiglia di utilizzare pile a stilo alcaline al manganese.

1. Ruotare il dispositivo di bloccaggio (37) del coperchio vano batterie (ad es., con una moneta) in posizione .
2. Aprire il coperchio vano batterie (39) e inserire le pile.

Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all’illustrazione riportata sul lato interno del vano batterie.

1. Chiudere il coperchio vano batterie (39) e ruotare il dispositivo di bloccaggio (37) del coperchio vano batterie in posizione .

- Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le pile dallo stesso. Se lasciate a lungo all’interno del telecomando, le pile potrebbero corrodersi.

La funzione Bluetooth® resterà attiva fino a quando le pile restano inserite nel telecomando. Per evitare che tale funzione consumi energia, è possibile prelevare le pile a stilo.

## Messa in funzione del telecomando

Fino a quando saranno presenti pile a stilo di tensione sufficiente, il telecomando resterà pronto al funzionamento.

1. Premere un tasto qualsiasi del telecomando per attivarlo.
2. Lo stato degli assi sulla livella laser rotante viene recuperato e gli indicatori di stato (33) e (34) visualizzati sul telecomando.

L’impostazione corrispondente sulla livella laser rotante viene modificata ad ogni ulteriore pressione su un tasto del telecomando fintanto che gli indicatori di stato lampeggiano. Il lampeggiare dell’indicatore di invio segnale (32) sul telecomando indica che un segnale è stato inviato.

Per risparmiare energia, dopo un breve periodo di tempo il telecomando viene disattivato e gli indicatori di stato (33) e (34) nuovamente spenti.

Non è possibile accendere/spegnere lo strumento di misura mediante il telecomando.