# Преглед на индикациите на статуса

Измервателен уред | Функция
--- | ---
зелено | червено
◌ |  | Хоризонтално положение: процес на нивелиране на X и/или Y-оста Вертикално положение: процес на нивелиране на X-оста
◌ |  | Режим на покой активиран
● |  | Хоризонтално положение: Двете оси са нивелирани. Вертикално положение: X-оста е нивелирана.
| ◌ | автоматично изключване поради съобщение за грешка (напр. батерия/акумулаторна батерия изтощена, работна температура превишена)
| ◌ | Режим CenterFind респ. режим CenterLock стартиран вж. Функции
| ◌ | Смяна на положението на измервателния уред без изключване/включване
| ◌ | Самостоятелно нивелиране не е възможно, край на диапазона на самостоятелно нивелиране
| ◌ | Функцията за предупреждение при удар е активирана
| ◌ | Калибриране на измервателния уред е стартирано.
| ● | Хоризонтално положение: Минимум една ос е наклонена или в ръчен режим. Вертикално положение: X-оста е наклонена или е в ръчен режим.

● трайно свети

◌ мига

Дистанционно управление | Дистанционно управление | Функция
--- | --- | ---
зелено | червено | зелено | червено
◌ |  |  |  | Процедура по нивелиране X-ос (хоризонтално и вертикално положение)
|  | ◌ |  | Процедура по нивелиране Y-ос (хоризонтално положение)
◌ |  | ◌ |  | Дистанционното управление се свързва през Bluetooth®. (Двете индикации на статуса мигат редувайки се.)
● |  |  |  | X-оста е нивелирана (хоризонтално и вертикално положение).
|  | ● |  | Y-оста е нивелирана (хоризонтално положение).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Дистанционното управление успешно е свързано през Bluetooth®
| ● |  |  | X-оста е наклонена или в ръчен режим (хоризонтално и вертикално положение).
|  |  | ● | Y-оста е наклонена или в ръчен режим (хоризонтално положение).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Свързване по Bluetooth® към измервателния уред неуспешно

● трайно свети

◌ мига