# Batteri

## Sätta in/byta batterier

För lasermottagaren rekommenderar vi alkali-mangan-batterier.

1. Vrid låset (67) på batterifackets lock (t.ex. med ett mynt) till position .
2. Fäll upp batterifackets lock (66) och sätt in batterierna.

Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd bara batterier med samma kapacitet och från samma tillverkare.

1. Stäng batterifackets lock (66) och vrid låset (67) till position .

Batteristatusindikeringen (r) visar laddningsnivån för lasermottagarens batterier:

Indikering | Kapacitet
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ta ut batterierna ur lasermottagaren om den inte ska användas under en längre period. Batterierna kan korrodera om de lagras en längre tid i lasermottagaren.

## Indikering batteristatus rotationslaser

Indikeringen för batteristatus (j) visar batteriets laddningsnivå i rotationslasern när den är påslagen och en Bluetooth®-anslutning har upprättats mellan lasermottagare och rotationslaser.

Indikering | Kapacitet
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %