# Pierwsze uruchomienie lasera obrotowego

- Przestrzeń w zasięgu pracy urządzenia powinna być wolna od przeszkód, które mogą odbijać lub blokować wiązkę lasera. Należy zasłonić np. powierzchnie lustrzane lub błyszczące. Nie wykonywać pomiarów przez szyby ze szkła lub podobnych materiałów. Wskutek odbicia lub zablokowania wiązki lasera wyniki pomiaru mogą zostać zafałszowane.

- Do zaznaczania należy używać zawsze tylko środka punktu laserowego lub linii laserowej. Wielkość punktu laserowego oraz szerokość linii laserowej zmienia się w zależ‌ności od odległości.

##

Pozycja pozioma

Pozycja pionowa

1. Urządzenie pomiarowe należy ustawić na stabilnym podłożu w poziomej lub pionowej pozycji, zamontować na statywie (43) lub w uchwycie ściennym (44) z jednostką poziomującą.

Należy zwrócić uwagę na stabilną pozycję urządzenia pomiarowego, aby uniknąć przerw w eksploatacji, spowodowanych koniecznością powtórnego niwelowania. Ze względu swoją na swoją wysoką precyzję niwelowania, urządzenie pomiarowe jest bardzo wrażliwe na wstrząsy i zmiany pozycji.

##

Głównymi funkcjami urządzenia pomiarowego można sterować za pomocą przycisków na urządzeniu pomiarowym oraz za pomocą pilota (40). Pozostałe funkcje są dostępne za pomocą pilota (40), odbiornika laserowego (41) lub aplikacji Bosch Levelling Remote App .

zob. Przegląd możliwości sterowania funkcjami

Wskazania na wyświetlaczu (15) urządzenia pomiarowego:

- Przy pierwszym naciśnięciu przycisku funkcyjnego (np. przycisku ) wyświetlane są aktualne ustawienia funkcji. Przy kolejnym naciśnięciu przycisku funkcyjnego ustawienia są zmieniane.
- W dolnej części wyświetlacza, dla różnych menu są wyświetlane symbole przycisków softkey (i). Za pomocą odpowiednich rozmieszczonych wokół wyświetlacza przycisków funkcyjnych (softkeys) można obsługiwać funkcje oznaczone symbolami (i) (zob. rys. ). Symbole pokazują − w zależności od menu − użyteczne przyciski funkcyjne (np. w menu trybu obrotowego przycisk ) lub dodatkowe funkcje takie jak Do przodu (), Do tyłu () lub Potwierdzenie ().
- Symbole przycisków softkey (i) umożliwiają także stwierdzenie, czy przyciski oraz w aktualnym menu służą do nachylenia w dół () lub nachylenia w górę () czy do obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara () lub do obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ().
- W 5 s od ostatniego naciśnięcia przycisku wskazanie powraca automatycznie do ekranu startowego.
- Przy każdym naciśnięciu przycisku lub przy każdym sygnale, który zostanie odebrany przez urządzenie pomiarowe, wyświetlacz (15) zostanie podświetlony. Podświetlenie wyłącza się po ok. 1 min od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Nachylenie lub obrót w różnych funkcjach można przyspieszyć, jeżeli odpowiednie przyciski nachylenia lub obrotu na urządzeniu pomiarowym lub na pilocie zostaną naciśnięte i przytrzymane dłużej.

Po wyłączeniu urządzenia pomiarowego wszystkie funkcje zostaną zresetowane do ustawień standardowych.

##

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia oraz każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić dokładność urządzenia pomiarowego zob. Sprawdzanie dokładności pomiarowej i kalibracja urządzenia pomiarowego.

## Włączanie

1. Nacisnąć przycisk , aby włączyć urządzenie pomiarowe.
2. Po trwającej kilka sekund sekwencji startowej pojawi się ekran startowy.
3. Urządzenie pomiarowe wyemituje wiązki lasera (8) oraz punkt pionowy skierowany do góry (10) z otworów wyjściowych (9).

Niwelacja rozpocznie się automatycznie i będzie na nią wskazywać migający symbol niwelacji na wyświetlaczu, migające wiązki lasera oraz migający na zielono wskaźnik stanu (12) zob. Funkcja automatycznej niwelacji.

Po zakończonej niwelacji ukaże się ekran startowy, wiązki lasera przestaną migać, włączy się ruch obrotowy, a wskaźnik stanu (12) będzie się świecić światłem ciągłym na zielono.

## Wyłączanie

1. Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłączania.

W razie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy wynoszącej 50°C na parę sekund wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, a wskaźnik stanu (12) miga na czerwono.

Następnie urządzenie pomiarowe wyłączy się w celu oszczędzania diody laserowej. Po ochło‌dzeniu urządzenie pomiarowe jest znów gotowe do pracy i może zostać ponownie włączone.

##

W momencie dostawy urządzenie pomiarowe, znajdujący się w wyposażeniu standardowym pilot (40) oraz odbiornik laserowy (41) są już ze sobą połączone przez Bluetooth®.

1. Aby podłączyć pilot lub odbiornik laserowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu ukaże się symbol nawiązywania połączenia z pilotem / odbiornikiem laserowym.

1. Aby nawiązać połączenie z pilotem, należy nacisnąć równocześnie przycisk i przycisk na pilocie, , aż wskaźniki stanu (33) i (34) zaczną migać.
2. Podczas nawiązywania połączenia z pilotem wskaźniki stanu na pilocie migają na przemian na zielono.

1. Aby nawiązać połączenie z odbiornikiem laserowym, należy nacisnąć równocześnie przyciski i na odbiorniku laserowym tak długo, aż pojawi się komunikat o nawiązywaniu połączenia na wyświetlaczu odbiornika laserowego.

zob. Połączenie z laserem obrotowym

Nawiązanie połączenia z pilotem lub odbiornikiem laserowym zostanie potwierdzone na wyświetlaczu.
Po nawiązaniu połączenia z pilotem wskaźniki stanu (33) i (34) na pilocie świecą się na zielono przez 3 s.

Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu.
W przypadku braku nawiązania połączenia z pilotem wskaźniki stanu (33) i (34) świecą się na czerwono przez 3 s na pilocie.

2 odbiorniki laserowe równocześnie mogą być podłączone do urządzenia pomiarowego i pracować z nim.

W przypadku podłączenia kolejnych pilotów lub odbiorników laserowych, najstarsze z połączeń zostanie usunięte.

##

Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w moduł Bluetooth®, który umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona wyposażonego w interfejs Bluetooth®.

Do korzystania z tej funkcji potrzebna jest aplikacja Bosch Levelling Remote App. W zależności od urządzenia mobilnego, należy ją pobrać z odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store). W tym celu należy zeskanować kod QR znajdujący się obok.

Informacje dotyczące wymagań systemowych smartfona można znaleźć w danych technicznych urządzenia pomiarowego.

Podczas korzystania z funkcji zdalnego sterowania przez Bluetooth® należy liczyć się z opóźnieniami w transmisji pomiędzy smartfonem i urządzeniem pomiarowym, spowodowanymi złymi warunkami odbioru.

Funkcja Bluetooth® potrzebna do zdalnego sterowania za pomocą aplikacji jest standardowo włączona w urządzeniu pomiarowym i można ją zdezaktywować za pomocą przycisku .

1. Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję Bluetooth® potrzebną do zdalnego sterowania za pomocą aplikacji.
2. Na ekranie startowym zgaśnie wskazanie połączenia przez Bluetooth® (c).

1. Nacisnąć krótko przycisk , aby ponownie włączyć funkcję Bluetooth® potrzebną do zdalnego sterowania za pomocą aplikacji.

1. Symbol nawiązywania połączenia ze smartfonem pojawi się na wyświetlaczu.

Upewnić się, że interfejs funkcji Bluetooth® w smartfonie został aktywowany.

Nawiązanie połączenia zostanie potwierdzone na wyświetlaczu. Na ekranie startowym istniejące połączenie jest widoczne w postaci wskazania połączenia przez Bluetooth® (c).

Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu.

Po uruchomieniu Bosch Levelling Remote App zostanie nawiązane połączenie pomiędzy smartfonem i urządzeniem pomiarowym. Jeżeli znalezionych zostanie kilka aktywnych urządzeń pomiarowych, należy wybrać odpowiednie urządzenie. Jeżeli znalezione zostanie tylko jedno urządzenie pomiarowe, połączenie zostanie nawiązane automatyczne.

Połączenie przez Bluetooth® może zostać przerwane z powodu zbyt dużej odległości, przeszkód znajdujących się pomiędzy urządzeniem pomiarowym a urządzeniem mobilnym, a także z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. W takim przypadku próba nawiązania połączenia zostanie ponowiona automatycznie.

Naciskając przycisk , można sterować wyłącznie funkcją Bluetooth® potrzebną do połączenia ze smartfonem. Niezależnie od tego urządzenie pomiarowe wysyła sygnał przez Bluetooth® potrzebny do podłączenia pilota / odbiornika laserowego. Wysyłanie tego sygnału można zakończyć tylko poprzez wyłączenie urządzenia pomiarowego (lub wyjęcie baterii z pilota lub odbiornika laserowego).

##

Podczas przerw w pracy można przestawić urządzenie pomiarowe w tryb uśpienia. Wszystkie ustawienia są przy tym zapisywane.

1. Nacisnąć krótko przycisk .
2. W kolejnym menu należy naciskać przycisk tyle razy, aż zostanie wybrany tryb uśpienia.
3. Potwierdzić wybór przy użyciu , naciskając przycisk .

Alternatywnie można włączyć tryb uśpienia, naciskając przycisk na pilocie.

Przy włączonym trybie uśpienia na wyświetlaczu jest widoczny symbol trybu uśpienia. Wskaźnik stanu (12) miga na zielono w powolnym tempie. Funkcja ostrzegania o wstrząsach pozostaje aktywna, a wszystkie ustawienia zostają zapisane.

1. Nacisnąć krótko przycisk na urządzeniu pomiarowym lub przycisk na pilocie, aby wyłączyć tryb uśpienia.

Urządzenie pomiarowe można wyłączyć także wtedy, gdy znajduje się ono w trybie uśpienia. W tym celu należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłączania. Pozostałe przyciski na urządzeniu pomiarowym i pilocie nie są aktywne.

Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia jest możliwe także przez aplikację Bosch Levelling Remote App.

##

Klawiaturę urządzenia pomiarowego i pilota można zablokować za pomocą aplikacji Bosch Levelling Remote App. Na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego pojawia się symbol blokady klawiatury.

Blokadę klawiatury można wyłączyć w następujący sposób:

- przez aplikację Bosch Levelling Remote App,
- przez wyłączenie i włączenie urządzenia pomiarowego za pomocą przycisku
- lub przez równoczesne naciśnięcie przycisków i na urządzeniu pomiarowym.