# Przypisanie funkcji

Funkcja możliwa z odbiornikiem LR 60 i | GRL 600 CHV | Lasery obrotowe z czerwoną wiązką (600 − 800 nm)
--- | --- | ---
Wskazanie stanu naładowania lasera obrotowego | ● | −
Wskazania kierunku pozycji wiązki lasera | ● | ●
Wskazanie wysokości względnej | ● | ●
Tryb CenterFind | ● | −

Funkcja możliwa z odbiornikiem LR 65 G i | GRL 650 CHVG | Lasery obrotowe z zieloną wiązką (500 − 570 nm)
--- | --- | ---
Wskazanie stanu naładowania lasera obrotowego | ● | −
Wskazania kierunku pozycji wiązki lasera | ● | ●
Wskazanie wysokości względnej | ● | ●
Tryb CenterFind | ● | −
Tryb CenterLock | ● | −