# Messa in funzione

- Mantenere l’area di lavoro libera da ostacoli che potrebbero riflettere o ostruire il raggio laser. Ad esempio, coprire eventuali superfici riflettenti o lucide. Non misurare attraverso lastre di vetro o materiali simili. Un raggio laser riflesso o ostruito può falsare i risultati di misurazione.

##

1. Posizionare il ricevitore laser in modo che il raggio laser possa raggiungere il campo di ricezione (54).
2. Orientarlo in modo che il raggio laser attraversi il campo di ricezione trasversalmente (come rappresentato in figura).
3. Nel caso di livelle laser rotanti caratterizzate da più modalità operative, selezionare la modalità orizzontale o verticale con la massima velocità di rotazione.

##

- All’accensione del ricevitore laser può essere emesso un forte segnale acustico. Pertanto, in fase di accensione tenere il ricevitore laser lontano dalle orecchio e/o da altre persone. Il segnale acustico ad alto volume può danneggiare l’udito.

1. Premere il tasto per accendere il ricevitore laser.
2. Tutte le indicazioni del display e tutti i LED si accendono brevemente e può essere emesso un segnale acustico.
3. Per spegnere il ricevitore laser, tenere premuto il tasto finché tutti i LED si accendono brevemente e il display si spegne.

Oltre alla regolazione dell’illuminazione del display, allo spegnimento del ricevitore laser vengono memorizzate tutte le impostazioni.

Se per circa 10 min non viene premuto alcun tasto del ricevitore laser e nessun raggio laser raggiunge il campo di ricezione (54) per 10 min, il ricevitore laser si spegnerà automaticamente per salvaguardare le pile.

##

Alla consegna, la livella laser rotante e il ricevitore laser fornito in dotazione sono già abbinati via Bluetooth®.

Quando è presente il collegamento, viene visualizzato l’indicatore di connessione Bluetooth® (k) nel display del ricevitore laser.

1. Per collegare nuovamente il ricevitore laser o per collegare un ulteriore ricevitore laser alla livella laser rotante, tenere premuto il tasto sulla livella laser rotante finché sul display della livella laser rotante non compare il simbolo della creazione di un collegamento al telecomando/ricevitore laser.
2. Dopodiché, tenere premuti i tasti e sul ricevitore laser finché nell’indicatore di testo (n) del ricevitore laser non viene visualizzato P‑‑.

Sul display della livella laser rotante viene confermato che il collegamento è stato stabilito correttamente. Nell’indicatore di testo (n) del ricevitore laser viene visualizzato POK.

Se non è possibile stabilire il collegamento tra livella laser rotante e ricevitore laser, nell’indicatore di testo (n) del ricevitore laser viene visualizzato PNK e sul display della livella laser rotante compare il messaggio di errore relativo al mancato collegamento. Per l’eliminazione dell’errore attenersi alle istruzioni per l’uso della livella laser rotante.

##

La posizione del raggio laser nel campo di ricezione (54) viene indicata sul display (58) sul lato anteriore e posteriore del ricevitore laser tramite l’indicazione di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (o), l’indicazione di direzione «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (s) o l’indicazione linea di mezzeria (q).

A scelta, è anche possibile visualizzare la posizione del raggio laser nel campo di ricezione:

- mediante il LED indicatore di direzione rosso «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (57), il LED indicatore di direzione blu «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (55) e il LED verde per la linea di mezzeria (56) sul lato anteriore del ricevitore laser,
- tramite il segnale acustico.

La prima volta che il raggio laser attraversa il campo di ricezione (54) viene sempre emesso un breve segnale acustico e l’indicazione di direzione LED rosso «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (57) nonché l’indicazione di direzione LED blu «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (55) si illuminano brevemente (anche se il segnale acustico e/o gli indicatori di direzione LED sono stati spenti).

Ricevitore laser troppo basso: se il raggio laser attraversa la metà superiore del campo di ricezione (54), sul display comparirà l’indicazione di direzione «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (s).

Con i LED attivi si illumina il LED indicatore di direzione blu «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (55).
A segnale acustico attivo, verrà emesso un segnale a frequenza lenta.

1. Spostare il ricevitore laser in direzione della freccia verso l’alto.
2. Avvicinandosi alla linea di mezzeria, verrà ancora visualizzata solamente l’estremità dell’indicazione di direzione «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (s).

Ricevitore laser troppo alto: se il raggio laser attraversa la metà inferiore del campo di ricezione (54), sul display comparirà l’indicazione di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (o).

Con i LED attivi si illumina il LED indicatore di direzione rosso «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (57).
A segnale acustico attivo, verrà emesso un segnale a frequenza rapida.

1. Spostare il ricevitore laser in direzione della freccia verso il basso.
2. Avvicinandosi alla linea di mezzeria, verrà ancora visualizzata solamente l’estremità dell’indicazione di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (o).

Ricevitore laser al centro: se il raggio laser attraversa il campo di ricezione (54) all’altezza della linea di mezzeria, sul display comparirà l’indicazione linea di mezzeria (q).

Con i LED attivi si illumina l’indicazione di direzione LED verde linea di mezzeria (56).
A segnale acustico attivo, verrà emesso un segnale acustico continuo.

Funzione di memorizzazione dell’ultima ricezione: se il ricevitore laser viene spostato in modo tale che il raggio laser abbandoni nuovamente il campo di ricezione (54), lampeggerà brevemente l’ultimo indicazione di direzione visualizzato «Raggio laser sopra la linea di mezzeria» (s) oppure l’indicazione di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria» (o). Questa indicazione può essere attivata/disattivata mediante il menu Impostazioni.

##

Se il raggio laser colpisce il campo di ricezione (54), verrà visualizzata sul display, quale valore assoluto, la distanza tra il raggio laser e la linea di mezzeria del ricevitore laser nell’indicatore di testo (n).

L’unità di misura dell’indicazione dell’altezza può essere modificata nel menu Impostazioni («mm» o «in»).