# Manuell drift

Mätinstrumentets nivelleringsautomatik kan stängas av (manuell drift):

- Vid horisontellt läge för båda axlar, oberoende av varandra
- Vid vertikalläge för X‑axeln (Y‑axeln kan inte nivelleras vid vertikalläge).

Vid manuell drift är uppställning av mätinstrumentet i valfritt snedläge möjligt.

Dessutom kan axlarna lutas inom ett område på ±8,5 % på mätinstrumentet, oberoende av varandra. Lutningsvärdet för en axel i manuell drift visas inte på displayen.

Statusindikeringen (12) på mätinstrumentet lyser fast i rött när:

- minst en axel är inställd på manuell drift vid horisontellt läge
- X‑axeln är inställd på manuell drift i vertikalläge.

På fjärrkontrollen lyser statusindikeringen för X‑axeln (33) resp. statusindikeringen för Y‑axeln (34) kontinuerligt i rött när den aktuella axeln är inställd på manuell drift.

Manuell drift kan inte startas via fjärrkontrollen.

## Manuell drift vid horisontellt läge

1. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad inställningskombination har uppnåtts för båda axlarna.
2. I det avbildade exemplet är nivelleringsautomatiken för X‑axeln inaktiverad, Y‑axeln nivelleras fortfarande.

## Luta axlar

1. Tryck på knappen , medan menyn för manuell drift visas.

Om nivelleringsautomatiken bara är inaktiverat för en axel kan du endast ändra lutningen för denna axel.

1. Vid manuell funktion för båda axlarna kan du växla mellan dem genom att trycka på knappen .

1. På displayen blinkar symbolen för de axlar vars lutning kan ändras.

1. Luta den valda axeln till önskat läge med knapparna och .

## Manuell drift vid vertikalt läge

1. Tryck en gång på knappen för att stänga av den automatiska nivelleringen. (Y-axeln kan inte nivelleras vid vertikalläge.)

## Luta X-axeln

1. Tryck på knappen medan menyn för manuell funktion visas.
2. På displayen blinkar symbolen för X‑axeln.
3. Luta X-axeln till önskat läge med knapparna och .

## Vrida Y-axeln

1. Tryck en gång till på knappen medan menyn för manuell funktion visas.
2. På displayen blinkar symbolen för Y-axeln.
3. Vrid Y-axeln till önskat läge med knapparna och .