# Автоматично нивелиране

##

След включване измервателният уред проверява хоризонталната, респ. вертикалната позиция и компенсира автоматично неравностите в рамките на диапазона за самостоятелно нивелиране от прибл. ±8,5 % (±5°).

По време на нивелирането на дисплея мига символа за нивелиране. Същевременно индикацията за статуса (12) върху измервателния уред както и индикацията за статуса на съответната ос ((33) респ. (34)) върху дистанционното управление мигат в зелено.

До завършване на нивелирането ротацията е спряна и лазерните лъчи мигат. След успешно приключване на нивелирането се появява стартовия екран. Лазерните лъчи светят трайно и въртенето започва. Индикацията на статуса (12) върху измервателния уред, както и индикацията на статуса на нивелираната ос ((33) респ. (34)) върху дистанционното управление светят трайно в зелено.

Ако измервателният уред е скосен на повече от 8,5 % или е позициониран различно, а не в хоризонтално или вертикално положение, нивелирането вече не е възможно. На дисплея се показва съобщение за грешка и индикацията на статуса (12) мига в червено.

1. Променете позицията на измервателния уред и изчакайте автоматичното му нивелиране.

Ако максималното време за нивелиране е превишено, нивелирането се прекъсва със съобщение за грешка.

1. Променете позицията на измервателния уред.
2. Натиснете за кратко бутона , за да рестартирате нивелирането.

##

Когато измервателният уред се нивелиран автоматично, той следи постоянно хоризонтал‌ното си, респ. вертикално положение. При промяна на положението автоматично се извършва повторно нивелиране.

Минимални промени в положението се изравняват без прекъсване на работата. Разтърсванията по основата или атмосферните влияния така се компенсират автоматично.

При по-големи промени в положението за избягване на грешни измервания по време на процеса на нивелиране въртенето на лазерния лъч се спира и лазерните лъчи мигат. На дисплея се показва символа за нивелиране. При нужда се активира функцията за предупреждение при удар.

## Смяна между хоризонтално и вертикално положение:

Измервателният уред разпознава самостоятелно хоризонтално, респ. вертикално положение.

1. Изключете измервателния уред.
2. Позиционирайте го наново.
3. Отново го включете.

Ако положението се смени без изключване/включване, се показва съобщение за грешка и индикацията на статуса (12) мига в бърз такт в червено.

1. Натиснете за кратко бутона , за да рестартирате нивелирането.

##

Измервателният уред притежава функция за предупреждение при удар. Тя предотвратява при промяна в положението, респ. разтрисания на измервателния уред или при вибрации на основата нивелирането в променената позиция и така грешка поради изместване на измервателния уред.

GRL 650 CHVG: Функцията за предупреждение за удар разполага с 2 степени на чувствителност. След включване на измервателния уред е настроена висока чувствителност.

## Активиране на предупреждението при удар:

Функцията за предупреждение при удар е стандартно включена. Тя се активира около 30 s след включване на измервателния уред.
По време на активирането индикацията на функцията за предупреждение при удар (d) мига на дисплея. След активиране индикаторът свети непрекъснато.

## Предупреждението при удар е активирано:

Ако положението на измервателния уред бъде променено или бъде регистрирано силно разтърсване, предупреждението при удар се задейства. Въртенето на лазера се спира и се показва съобщение за грешка. Индикацията на статуса (12) мига бързо в червено и предупредителен сигнал с бърза последователност прозвучава.

1. Потвърдете предупредителното съобщение с като натиснете бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление.
2. При дейности с автоматично нивелиране (вкл. режим на наклон) нивелирането се рестартира автоматично.

След сега позицията на лазерния лъч с помощта на референтна точка и коригирайте височината, респ. изравняването на измервателния уред при необходимост.

## Промяна/изключване на функцията за предупреждение при удар:

На стартовия екран се показва актуалната настройка с индикацията за предупреждение при удар (d):

Функцията за предупреждение при удар е включена с висока чувствителност.

GRL 650 CHVG: Функцията за предупреждение при удар е включена с намалена чувствителност.

Функцията за предупреждение при удар е изключена.

1. Натиснете за кратко бутона , за да промените настройката на функцията за предупреждение при удар.
2. Натискайте в следващото меню толкова често бутона , докато не се избере желаната настройка.
3. Потвърдете избора си с като натиснете бутона .

1. Ако функцията за предупреждение при удар е включена, тя се активира след около 30 s.

##

При хоризонтално положение на измервателния уред Х оста и Y оста могат да се накланят независимо една от друга в диапазон от ±8,5 %.

1. За накланяне на X-оста натиснете веднъж бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление.
2. Менюто за настройка на наклона на X-оста се показва.
3. Настройте с бутоните , респ. върху измервателния уред или с бутоните , респ. върху дистанционното управление желаният наклон.

Едновременното натискане на двата бутона за наклон върху измервателния уред или върху дистанционното управление нулира наклона до 0,00 %.

1. За накланяне на Y-оста натиснете веднъж бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление.
2. Менюто за настройка на наклона на Y-оста се показва.

Настройте желания наклон както е описано при Х оста.

Няколко секунди след последното натискане на бутон избраният наклон се осъществява върху измервателния уред. До приключване на настройката на наклона лазерният лъч и символът на дисплея за настройка на наклона мигат.

След приключване на настройката на наклона на стартовия екран се показват настроените стойности на наклон на двете оси. Индикацията на статуса (d) върху измервателния уред свети трайно в червено. Върху дистанционното управление индикацията за статуса на наклонената ос ((33) и/или (34)) светят постоянно в червено.

##

Измервателният уред запаметява 4-те последно използвани стойности на наклон на двете оси. Алтернативно на новата настройка на наклоните можете да приемете тези запаметени комбинации от наклони.

1. Стартирайте режима на наклон за X-оста вж. Режим на наклон при хоризонтално положение.

1. Натиснете бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление, за да извикате паметта за наклон.

1. Натискайте бутона върху измервателния уред или върху дистанционното управление дотогава, докато желаната комбинация не се избере на дисплея.
2. Натиснете бутона върху измервателния уред () или върху дистанционното управление, за да потвърдите избора.
3. Няколко секунди след последното натискане на бутон комбинацията на наклона се прилага върху измервателния уред вж. Режим на наклон при хоризонтално положение.
4. Натиснете бутона върху измервателния уред () или бутона върху дистанционното управление, за да настроите различни стойности от запаметените.

1. Индикаторът се връща в менюто с настройки за режим на наклон вж. Режим на наклон при хоризонтално положение.

##

Температурните промени на измервателния уред могат да имат въздействия върху настроения наклон на осите.

За избягване на неточности при измерването наклонът на осите при превишаване на настроената температурна разлика се калибрира наново: Измервателният уред се нивелира, след това се връща към режим на наклон с последно настроените стойности.

Нулирането на наклона става при температурни промени от ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: С помощта на Bosch Levelling Remote App температурната разлика може да се намали до 2 °C или функцията SlopeProtect да се изключи. При изключване на измервателния уред настройката не се запазва.