# Akumulator/Bateria

Urządzenie pomiarowe można eksploatować przy zastosowaniu ogólnodostępnych w handlu baterii lub przy użyciu akumulatora litowo-jonowego firmy Bosch.

Nie należy stosować akumulatorów dostępnych w handlu (np. niklowo-metalowo-wodorkowych).

##

- Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszcze‌gólnione w danych technicznych. Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania zastosowanego w ‌urządzeniu pomiarowym akumulatora litowo-jonowego.

Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe akumulatory litowo-jonowe są dostarczane częściowo naładowane. Aby zagwarantować najwyższą wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem naładować akumulator do pełna.

### Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na akumulatorze

Po wyjęciu akumulatora z urządzenia pomiarowego stan naładowania wskazują zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania na akumulatorze.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

Nie każdy typ akumulatora jest wyposażony we wskaźnik stanu naładowania.

#### Typ akumulatora GBA 18V...

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 60–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 30–60%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–30%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%

#### Typ akumulatora ProCORE18V...

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod | 80–100%
Światło ciągłe, 4 zielone diody | 60–80%
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 40–60%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 20–40%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–20%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%

### Wskazówki dotyczące właściwego postępowania z akumulatorem

Akumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.

Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze od –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora, np. latem, w samo‌chodzie.

Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocą miękkiego, czystego i suchego pędzelka.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.

Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

##

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

Włożyć baterie do adaptera do baterii (22).

Należy przy wkładaniu zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość – postępować zgodnie ze schematem umieszczonym na adapterze do baterii.

Baterie należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie używane przez dłuższy, należy wyjąć z niego baterie. Baterie w urządzeniu pomiarowym, które jest przez dłuższy czas nieużywane, mogą ulec korozji.

Adapter do akumulatora jest przewidziany do użytku wyłącznie w określonych urządzeniach pomiarowych firmy Bosch.

##

1. Przesunąć blokadę (2) pokrywy wnęki baterii w pozycję i otworzyć pokrywę wnęki baterii (1).
2. Nacisnąć przycisk odblokowujący (23) i pociągnąć akumulator (24) lub adapter do baterii (22), wyjmując go z wnęki baterii. Nie należy przy tym używać siły.
3. Wsunąć albo naładowany akumulator (24), albo adapter do baterii (22) z włożonymi bateriami we wnękę baterii aż do wyczuwalnego zablokowania.
4. Zamknąć pokrywkę wnęki baterii (1) i przesunąć blokadę (2) w pozycję .

##

Wskazanie stanu naładowania (e) na wyświetlaczu informuje o stanie naładowania akumulatora lub baterii:

Wskaźnik | Pojemność
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%

Jeżeli akumulator lub baterie są wyczerpane, na parę sekund wyświetli się ostrzeżenie, a wskaźnik stanu (12) będzie migać w szybkim tempie na czerwono. Potem urządzenie pomiarowe wyłączy się.