# Усунення несправностей

Текстовий індикатор (n) | Проблема | Усунення
--- | --- | ---
PNK | Не вдалося встановити з’єднання по Bluetooth® з будівельним лазером GRL 600 CHV або GRL 650 CHVG | Коротко натисніть вимикач на будівельному лазері, щоб закрити повідомлення про помилку. Почніть встановлення з’єднання знову. Якщо встановити з’єднання не вдається, зверніться до сервісного центру Bosch.
ERR | Збій калібрування будівельного лазера GRL 600 CHV або GRL 650 CHVG | Прочитайте і виконуйте вказівки, наведені в керівництві з експлуатації GRL 600 CHV або GRL 650 CHVG.
Збій виконання режиму CenterFind або режиму CenterLock | Натисніть будь-яку кнопку, щоб закрити повідомлення про помилку. Перевірте положення будівельного лазера і лазерного приймача перед тим, як знову вмикати режим.
LR 65 G:
ERR і CL поперемінно | Не запускається режим CenterFind, оскільки будівельний лазер вже працює в режимі CenterLock. | Встановіть на обох лазерних приймачах режим CenterFind і перезапустіть функцію.
ERR і CF поперемінно | Не запускається режим CenterLock, оскільки будівельний лазер вже працює в режимі CenterFind. | Встановіть на обох лазерних приймачах режим CenterLock і перезапустіть функцію.