# Töörežiimid

##

X- ja Y-telje joondamine on märgistatud pöördpea korpusel. Märgistused on täpselt joondamissälkude(16) kohal korpuse alaserval ja alumisel hoidepidemel. Joondamissälkude abil saate mõõteriista piki telgi joondada.

##

Kõik 3 töörežiimi on võimalikud mõõteriista horisontaal- ja vertikaalasendis.

Pöördrežiim
Pöördrežiimi soovitatakse eriti laserikiire vastuvõtja kasutamise korral. Saate valida erinevaid pöörlemiskiirusi.

Joonrežiim
Selles töörežiimis liigub muutuv laserikiir piiratud avanemisnurgas. Tänu sellele on laserikiire nähtavus võrreldes pöördrežiimiga parem. Valida saab eri‌nevate avanemisnurkade vahel.

Punktrežiim
Selles töörežiimis saavutatakse muutuva laserikiire parim nähtavus. Seda kasutatakse näiteks kõrguste lihtsaks ülekandmiseks või joonduse kontrollimiseks.

Joon- ja punktrežiim ei sobi töötamiseks laserikiire vastuvõtjaga (41).

##

Iga sisselülitamise järel on mõõteriist pöördrežiimis standardse pöörlemiskiirusega (600 min–1).

1. Vajutage joonrežiimist pöördrežiimi vahetamiseks nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.

1. Pöörlemiskiiruse muutmiseks vajutage korduvalt nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanil näidatakse soovitud kiirust.

Stardikuval on seatud kiirus tuvastatav pöörlemiskiiruse näidu (a) järgi.

Laserkiire vastuvõtjaga töötades tuleb valida suurim pöörlemiskiirus. Töötamisel ilma laserikiire vastuvõtjata vähendage laserikiire paremaks nähtavuseks pöörlemiskiirust ja kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille (50).

##

1. Vajutage joonrežiimi või punktrežiimi liikumiseks nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.

1. Avanemisnurga muutmiseks vajutage korduvalt nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanil näidatakse soovitud töörežiimi.
2. Avanemisnurka vähendatakse iga vajutusega astmekaupa, kuni jõutakse punktrežiimini.
3. 360° juures on mõõteriist taas pöördrežiimis, pööremiskiiruseks on viimati seatud kiirus.

Inertsuse tõttu võib laser vähesel määral üle laserijoone otspunktide välja võnkuda.

##

Joon- ja punktrežiimis saate laserjoone või laserpunkti asukohta laseri pöörlemistasandis määrata. Pööramine on võimalik 360°.

1. Vajutage nuppu mõõteriistal või nuppu kaugjuhtimispuldil, et pöörata vastupäeva.
2. Vajutage nuppu mõõteriistal või nuppu kaugjuhtimispuldil, et pöörata päripäeva.

##

Mõõteseadme vertikaalasendi korral saate laseripunkti, laserijoont või pöörlemistasandit lihtsaks joondamiseks või paralleelseks joondamiseks vahemikus ± 8,5 % ümber X-telje pöörata.

1. Funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu mõõteriistal või kaugjuhtimispuldil.
2. Kuvatakse Y-telje kalde seadmise menüü, Y-telje sümbol vilgub.

1. Pöörlemistasandi pööramiseks vajutage nuppu või mõõteriistal või nuppu või nuppu kaugjuhtimispuldil seni, kuni saavutatakse soovitud asend.

##

Mõõteriista rihtimiseks vertikaalasendi korral maapinna kontrollpunkti suhtes, võite muutuva laserkiire (8) keerata allasuunaliseks loodimispunktiks. Loodimispunkti funktsiooni saab käivitada üksnes kaugjuhtimispuldi abil või Bosch Levelling Remote App kaudu.

Muutuv laserkiir loodimispunktina ei ole isenivelleeruv. Seetõttu kontrollige, et mõõteriist oleks käivitamisel loodimispunkti funktsioonile nivelleeritud.

1. Vajutage allasuunalise loodimispunkti funktsioon käivitamiseks nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Muutuva laserikiire vertikaalse joondamise ajal näidatakse ekraanil loodimispunkti funktsiooni sümbolit.
3. Eduka joondamise järel on stardikuva allosas näha allasuunas loodimispunkti funktsiooni näit (f).