# Stavljanje u pogon

- U području rada ne smije biti prepreka koje bi mogle reflektirati ili ometati lasersku zraku. Prekrijte npr. zrcalne ili sjajne površine. Nemojte mjeriti kroz staklene ploče ili slične materijale. Rezultati mjerenja mogu biti pogrešni zbog reflektirane ili ometane laserske zrake.

##

1. Postavite laserski prijamnik tako da laserska zraka može dosegnuti prijemno polje (54).
2. Usmjerite ga tako da laserska prolazi poprečno kroz prijemno polje (kao što je prikazano na slici).
3. Kod rotacijskih lasera s nekoliko načina rada odaberite horizontalni ili vertikalni način rada s najvećom brzinom rotacije.

##

- Pri uključivanju laserskog prijamnika može se javiti glasni signalni ton. Stoga pri uključivanju držite laserski prijamnik podalje od uha odn. drugih osoba. Glasan ton mogao bi oštetiti sluh.

1. Pritisnite tipku kako biste uključili laserski prijamnik.
2. Svi indikatori na zaslonu kao i LED na kratko će se upaliti i može se oglasiti signalni ton.
3. Za isključivanje laserskog prijamnika držite pritisnutu tipku sve dok sve LED kratko ne zasvijetle i ne isključi se zaslon.

Osim postavke za osvjetljenje zaslona pohranjuju se sve postavke pri isključivanju laserskog prijamnika.

Ako otprilike 10 min ne pritisnete niti jednu tipku na laserskom prijamniku i ako laserska zraka ne dosegne prijemno polje (54) tijekom 10 min, onda će se laserski prijamnik isključiti automatski radi očuvanja baterije.

##

Rotacijski laser i isporučeni laserski prijamnik već su povezani putem funkcije Bluetooth® u stanju isporuke.

Kada je uspostavljena veza, pojavljuje se indikator veze putem funkcije Bluetooth® (k) na zaslonu laserskog prijamnika.

1. Kako biste ponovno povezali laserski prijamnik ili povezali neki drugi laserski prijamnik s rotacijskim laserom, pritisnite i držite pritisnutu tipku na rotacijskom laseru sve dok se ne pojavi simbol za uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem/laserskim prijamnikom na zaslonu rotacijskog lasera.
2. Zatim držite pritisnute tipke i na laserskom prijamniku sve dok se na prikazu teksta (n) laserskog prijamnika ne pojavi P‑‑.

Uspjelo uspostavljanje veze potvrđuje se na zaslonu rotacijskog lasera. Na prikazu teksta (n) laserskog prijamnika se pojavljuje POK.

Ako se ne može uspostaviti veza između rotacijskog lasera i laserskog prijamnika, onda se na prikazu teksta (n) laserskog prijamnika PNK pojavljuje i na zaslonu rotacijskog lasera prikazuje se poruka pogreške za neuspjelo povezivanje. Za uklanjanje pogrešaka pridržavajte se uputa za uporabu rotacijskog lasera.

##

Položaj laserske zrake u prijemnom polju (54) prikazuje se na zaslonu (58) na prednjoj i stražnjoj strani laserskog prijamnika pomoću prikaza smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (o), prikaza smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (s) odnosno prikaza središnje linije (q).

Osim toga, opcionalno se može prikazati položaj laserske zrake u prijemnom polju:

- pomoću crvenog LED indikatora smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (57), plavog LED indikatora smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (55) i zelene LED središnje linije (56) na prednjoj strani laserskog prijamnika
- signalnim tonom.

Pri prvom prolasku laserske zrake kroz prijemno polje (54) uvijek se javlja kratki signalni ton i crveni LED indikator smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (57) i plavi LED indikator smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (55) kratko zasvijetle (čak i kada su isključeni signalni ton i/ili LED indikatori smjera).

Laserski prijamnik je previše nisko: Ako laserska zraka prolazi kroz gornju polovicu prijemnog polja (54), onda se na zaslonu pojavljuje prikaz smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (s).

Kada su uključene LED, svijetli plavi LED indikator smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (55).
U slučaju uključenog signalnog tona javlja se signal u sporom ritmu.

1. Laserski prijamnik pomaknite u smjeru strelice prema gore.
2. U slučaju približavanja središnjoj liniji prikazuje se samo još vrh indikatora smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (s).

Laserski prijamnik je previše visoko: Ako laserska zraka prolazi kroz donju polovicu prijemnog polja (54), onda se na zaslonu pojavljuje prikaz smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (o).

Kada su uključene LED, svijetli crveni LED indikator smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (57).
U slučaju uključenog signalnog tona javlja se signal u brzom ritmu.

1. Laserski prijamnik pomaknite u smjeru strelice prema dolje.
2. U slučaju približavanja središnjoj liniji prikazuje se samo još vrh indikatora smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (o).

Laserski prijamnik se nalazi u sredini: Ako laserska zraka prolazi kroz prijemno polje (54) u visini središnje linije, onda se na zaslonu pojavljuje prikaz središnje linije (q).

Kada su uključene LED, svijetli zelena LED središnja linija (56).
U slučaju uključenog signalnog tona javlja se stalni ton.

Funkcija memorije posljednjeg prijema: Ako se laserski prijamnik pomiče tako da laserska zraka ponovno napusti prijemno polje (54), onda kratko treperi zadnji prikazani indikator smjera „Laserska zraka iznad središnje linije“ (s) odn. indikator smjera „Laserska zraka ispod središnje linije“ (o). Ove indikatore možete uključiti ili isključiti u izborniku Postavke.

##

Ako laserska zraka pogodi prijemno polje (54), onda se prikazuje razmak između laserske zrake i središnje linije laserskog prijamnika na prikazu teksta (n) na zaslonu kao apsolutna vrijednost.

Mjerna jedinica indikatora visine može se promijeniti u izborniku Postavke („mm“ ili „in“).