# Arbeta med tillbehör

##

Laser-måltavlan (51) förbättrar synligheten hos laserstrålen vid ogynnsamma villkor och stora avstånd.

Den reflekterande ytan på lasermåltavlan (51) förbättrar laserlinjens synlighet, tack vare den transparenta ytan är laserlinjen synlig även från baksidan av lasermåltavlan.

##

Ett stativ ger ett stabilt, höjdjusterbart mätunderlag.

1. För horisontell drift, sätt mätinstrumentet med 5/8"-stativfästet (18) på stativets gänga (43).
2. För vertikal drift, använd 5/8"-stativfästet (20).
3. Skruva fast mätinstrumentet med fästskruven.

På ett stativ med måttskala kan höjdförskjutningen ställas in direkt.

1. Rikta in stativet grovt innan du startar mätinstrumentet.

##

Laser-glasögonen filtrerar omgivningsljuset. Därigenom verkar laserljuset ljusare för ögat.

##

Du kan fästa mätinstrumentet på väggen med hjälp av väggfästet med uppriktningsenhet (44). Montering på vägg rekommenderas t. ex. för mätning över stativets utdragshöjd eller vid mätning på instabilt underlag och utan stativ.

1. Skruva fast väggfästet (44) med skruvar genom monteringshålen (45) på en vägg.
2. Montera väggfästet så lodrätt som möjligt och se till att den sitter stabilt.
3. Skruva 5/8"-skruven (48) på väggfästet i det horisontella (18) eller det vertikala stativfästet (20) på mätinstrumentet.

Med hjälp av uppriktningsenheten kan du förskjuta mätinstrumentet i höjdled inom ett område på ca 13 cm.

1. Tryck på knappen (46).
2. Skjut uppriktningsenheten ungefär till önskad höjd.

Med fininställningsskruven (47) kan du rikta in laserstrålen exakt till en referenshöjd.

##

Vid arbeten med avvägningsstången i närheten av högspänningsledningar måste särskild försiktighet iakttas. Om avvägningsstången kommer för nära högspänningsledningar kan det leda till elektriskt överslag, vilket i sin tur kan resultera i dödsfall.

Arbeta inte med avvägningsstången om det finns risk för åska.

För kontroll av ojämnheter eller utmärkning av sluttning rekommenderas avvägningsstång (42) i kombination med lasermottagaren.

Avvägningsstången (42) har en relativ måttskala upptill. Nollhöjden kan väljas nedtill på utdraget. Härvid kan avvikelser från börhöjden direkt avläsas.