# Wskazówki dotyczące pracy

##

Za pomocą libelli (60) można wyregulować pozycję pionową (prostopadłą) odbiornika laserowego. W wyniku nierównego ustawienia odbiornika laserowego uzyskuje się błędne pomiary.

##

Pozycję padania wiązki lasera można ozna‌czyć przy znaczniku środka (62) z prawej i lewej strony odbiornika laserowego, jeżeli wiązka lasera biegnie dokładnie przez środek pola odbiorczego (54).

Zwrócić uwagę, aby odbiornik laserowy był podczas zaznaczania ustawiony dokładnie pionowo (w przypadku poziomej wiązki lasera) lub poziomo (w przypadku pionowej wiązki lasera), gdyż w innym przypadku znaczniki będą przesunięte względem wiązki lasera.

##

Odbiornik laserowy można zamocować za pomocą uchwytu (76) zarówno na łacie mierniczej (78), jak i na innych elementach pomocniczych o szerokości do 65 mm.

1. Uchwyt (76) należy przykręcić za pomocą śruby mocującej (79) do gniazda (64) znajdującego się z tyłu odbiornika laserowego.
2. Odkręcić pokrętło (77) uchwytu, założyć uchwyt np. na łatę mierniczą (78) i ponownie dokręcić pokrętło (77).

Za pomocą libelli (74) można wyrównać pozycję uchwytu (76) i odbiornika laserowego w poziomie. W wyniku nierównego ustawienia odbiornika laserowego uzyskuje się błędne pomiary.

Referencyjna linia środkowa (75) na uchwycie znajduje się na tej samej wysokości co znacznik środka (62) i można jej użyć do zaznaczenia wiązki lasera.

##

Jeżeli bezpieczniejsze zamocowanie nie jest konieczne, odbiornik laserowy można zamocować do elementów stalowych za pomocą magnesów (63).