# Batterie

## Batterien einsetzen/wechseln

Für den Betrieb des Laserempfängers wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

1. Drehen Sie die Arretierung (67) des Batteriefachdeckels in Position (z.B. mit einer Münze).
2. Klappen Sie den Batteriefachdeckel (66) auf und setzen Sie die Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazität.

1. Schließen Sie den Batteriefachdeckel (66) und drehen Sie die Arretierung (67) des Batteriefachdeckels in Position .

Die Batterieanzeige (r) zeigt den Ladezustand der Batterien des Laserempfängers an:

Anzeige | Kapazität
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Laserempfänger, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung im Laserempfänger korrodieren.

## Ladezustandsanzeige Rotationslaser

Die Ladezustandsanzeige (j) zeigt den Ladezustand des Akkus bzw. der Batterien des Rotationslasers an, wenn der Rotationslaser eingeschaltet ist und eine Verbindung per Bluetooth® zwischen Laserempfänger und Rotationslaser besteht.

Anzeige | Kapazität
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %