# Baterija

## Baterijų įdėjimas/keitimas

Lazerio spindulio imtuvą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

1. Sukite baterijų skyriaus dangtelio fiksatorių (67) į padėtį (pvz., moneta).
2. Atidenkite baterijų skyriaus dangtelį (66) ir įdėkite baterijas.

Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.

Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

1. Uždenkite baterijų skyriaus dangtelį (66) ir sukite baterijų skyriaus dangtelio fiksatorių (67) į padėtį .

Baterijos indikatorius (r) rodo lazerio spindulio imtuvo baterijų įkrovos būklę:

Indikatorius | Talpa
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Jei lazerio spindulio imtuvo ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas. Lazerio spindulio imtuve ilgiau laikomos baterijos dėl korozijos gali pradėti irti.

## Rotacinio lazerinio nivelyro įkrovos būklės indikatorius

Įkrovos būklės indikatorius (j) rodo rotacinio lazerinio nivelyro akumuliatoriaus ir baterijų įkrovos būklę, kai rotacinis lazerinis nivelyras yra įjungtas, o tarp lazerio spindulio imtuvo ir rotacinio lazerinio nivelyro yra sukurtas Bluetooth® ryšys.

Indikatorius | Talpa
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %