# Tõrgete kõrvaldamine

Tekstinäidik (n) | Probleem | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
PNK | Ühendus loomine Bluetooth®-i kaudu pöördlaseriga GRL 600 CHV või GRL 650 CHVG ebaõnnestus | Vajutage veateate sulgemiseks korraks pöördlaseri sisse-/väljalülitusnuppu. Taaskäivitage ühenduse loomine. Kui ühendust ei õnnestu luua, võtke ühendust Bosch klienditeenindusega.
ERR | Pöördlaseri GRL 600 CHV või GRL 650 CHVG kaliibrimine ebaõnnestus | Lugege ja järgige GRL 600 CHV või GRL 650 CHVG kasutusjuhendit.
Režiim CenterFind või režiim CenterLock ebaõnnestus | Veateate sulgemiseks vajutage suvalist nuppu. Enne funktsiooni taaskäivitamist kontrollige pöördlaseri ja laserikiire vastuvõtja asendit.
LR 65 G:
ERR ja CL vaheldumisi | Režiim CenterFind ei saa käivituda, kuna pöördlaser töötab juba režiimis CenterLock. | Seadke mõlemal laserikiire vastuvõtjal režiim CenterFind ja käivitage funktsioon uuesti.
ERR ja CF vaheldumisi | Režiim CenterLock ei saa käivituda, kuna pöördlaser töötab juba režiimis CenterFind. | Seadke mõlemal laserikiire vastuvõtjal režiim CenterLock ja käivitage funktsioon uuesti.