# Paristo

## Paristojen asennus/vaihto

Laservastaanottimen virtalähteenä suosittelemme käyttämään alkalimangaaniparistoja.

1. Käännä paristokotelon kannen lukitus (67) asentoon (esim. kolikolla).
2. Avaa paristolokeron kansi (66) ja asenna paristot paikoilleen.

Aseta paristot oikein päin paristokotelon sisäpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä vain saman valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.

1. Sulje paristokotelon kansi (66) ja käännä paristokotelon kannen lukitus (67) asentoon .

Paristonäyttö (r) ilmoittaa laservastaanottimen paristojen lataustilan:

Näyttö | Kapasiteetti
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ota paristot pois laservastaanottimesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan. Paristot saattavat korrodoitua, jos niitä säilytetään pitkän aikaa laservastaanottimen sisällä.

## Pyörivän laserin lataustilan näyttö

Lataustilan näyttö (j) ilmoittaa pyörivän laserin akun tai paristojen lataustilan, kun pyörivä laser on päällä ja laservastaanottimen ja pyörivän laserin välillä on Bluetooth®-yhteys.

Näyttö | Kapasiteetti
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %