# Opis izdelka in storitev

##

Laserski sprejemnik je namenjen za hitro iskanje rotirajočih laserskih žarkov v valovni dolžini, ki je navedena v poglavju Tehnični podatki.

Laserski sprejemnik LR 60 je poleg tega namenjen krmiljenju GRL 600 CHV prek povezave Bluetooth®, laserski sprejemnik LR 65 G za krmiljenje GRL 650 CHVG.

Laserski sprejemnik se lahko uporablja tako v notranjih prostorih kot na prostem.

##

Številke komponent na sliki se nanašajo na prikaz laserskega sprejemnika na straneh s slikami.

(54) | Sprejemno polje laserskega žarka
(55) | LED-prikaz smeri „laserski žarek nad sredinsko linijo“
(56) | LED-srednja linija
(57) | LED-prikaz smeri „laserski žarek pod sredinsko linijo“
(58) | Zaslon (sprednja in zadnja stran)
(59) | Zvočnik
(60) | Vodna tehtnica
(61) | Kavelj za obešanje
(62) | Oznaka sredine
(63) | Magneti
(64) | Vpenjalo za držalo
(65) | Serijska številka
(66) | Pokrov predala za baterije
(67) | Zapah pokrova predala za baterije
(68) | Tipka za os Y
(69) | Tipka za os X
(70) | Tipka za način delovanja
(71) | Tipka za nastavitev natančnosti sprejema
(72) | Tipka za vklop/izklop
(73) | Tipka za zvočni signal/glasnost
(74) | Vodna tehtnica držalaA)
(75) | Referenčna sredinska linija na držaluA)
(76) | DržaloA)
(77) | Vrtljivi gumb držalaA)
(78) | Merilna letevA)
(79) | Pritrdilni vijak držalaA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

### Prikazovalni elementi

(j) | Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije/baterij rotacijskega laserja
(k) | Prikaz povezave Bluetooth®
(l) | Prikaz natančnosti sprejema
(m) | Prikaz merske enote
(n) | Besedilni prikaz
(o) | Prikaz smeri „laserski žarek pod sredinsko linijo“
(p) | Prikaz zvočnega signala/glasnosti
(q) | Prikaz sredinske linije
(r) | Prikaz napolnjenosti baterij laserskega sprejemnika
(s) | Prikaz smeri „laserski žarek nad sredinsko linijo“

##

Laserski sprejemnik | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 % | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterije | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Laserski sprejemnik Bluetooth®
območje delovne frekvence | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
najv. moč oddajanja | 6,3 mW | 6,3 mW
najv. doseg signalaB) | 100 m | 100 m
razred | 1 | 1
združljivost | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Valovna dolžina, ki jo naprava lahko sprejme | 600−800 nm | 500−570 nm
Vrtilna hitrost, ki jo naprava lahko sprejme | > 120 min−1 | > 120 min−1
Največje delovno območjeD).
z GRL 600 CHV | 300 m | −
z GRL 650 CHVG | − | 325 m
Sprejemni kot | ±35° | ±35°
Natančnost sprejemaE)F)
zelo fina | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fina | ±1 mm | ±1 mm
srednje | ±2 mm | ±2 mm
groba | ±5 mm | ±5 mm
zelo groba | ±10 mm | ±10 mm
Čas delovanja pribl. | 50 h | 50 h
TežaG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 175 x 79 x 33 mm | 175 x 79 x 33 mm
Vrsta zaščite | IP67 | IP67

A)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

B)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itn.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

C)

  Pri napravah s funkcijo Bluetooth® Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave Bluetooth® morajo podpirati profil SPP.

D)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

E)

  glede na razdaljo med laserskim sprejemnikom in rotacijskim laserjem ter glede na razred laserja in tip laserja v rotacijskem laserju

F)

  Natančnost sprejema se lahko zaradi neugodnih vplivov okolice (npr. neposredne sončne svetlobe) zmanjša.

G)

  Teža brez baterij

Nedvoumna identifikacija vašega laserskega sprejemnika je možna s serijsko številko (65) na tipski tablici.