# Автоматичне нівелювання

##

Після увімкнення вимірювальний інструмент перевіряє горизонтальність та вертикальність положення і автоматично компенсує нерівності в межах діапазону самонівелювання прибл. ±8,5 % (±5°).

Під час нівелювання на дисплеї блимає символ нівелювання. Одночасно зеленим кольором блимають індикатор стану (12) на вимірювальному інструменті й індикатор стану відповідної осі ((33) або (34)) на пульті дистанційного керування.

До завершення нівелювання обертання зупиняється і лазерні промені блимають. Після успішного завершення нівелювання з'являється початковий екран. Лазерні промені світяться постійно і починається обертання. Індикатор стану (12) на вимірювальному інструменті й індикатор стану нівельованої осі ((33) або (34)) на пульті дистанційного управління постійно світяться зеленим кольором.

Якщо вимірювальний інструмент скошений більше ніж на 8,5 % або розташований не у горизонтальному чи вертикальному положенні, нівелювання неможливе. На дисплеї з’являється повідомлення про помилку, а індикатор стану (12) блимає червоним кольором.

1. Заново розташуйте вимірювальний прилад і зачекайте, поки не закінчиться автоматичне нівелювання.

Якщо максимальний час нівелювання перевищений, нівелювання переривається з повідомленням про помилку.

1. Знову розташуйте вимірювальний інструмент.
2. Короткочасно натисніть кнопку , щоб знову запустити нівелювання.

##

Нівельований вимірювальний прилад постійно перевіряє горизонтальне/вертикальне положення. При зміні положення автоматично виконується нівелювання.

Мінімальні зміни положення вирівнюються без переривання експлуатації. Струси ґрунту або вплив погодних умов при цьому автоматично компенсуються.

У разі більших змін положення для попередження помилкових вимірювань під час процесу нівелювання обертання лазера припиняється і лазерні промені блимають. На дисплеї з'являється символ нівелювання. За потреби спрацьовує функція попередження про струси.

## Перехід між горизонтальним і вертикальним положеннями:

Вимірювальний інструмент самостійно розпізнає горизонтальне або вертикальне положення.

1. Вимкніть вимірювальний інструмент.
2. Знову розташуйте його.
3. Знову увімкніть його.

Якщо положення змінити без вимикання і вмикання, з’являється повідомлення про помилку й індикатор стану (12) швидко блимає червоним кольором.

1. Короткочасно натисніть кнопку , щоб знову запустити нівелювання.

##

Вимірювальний інструмент обладнаний функцією попередження про струси. У разі зміни положення або струсу вимірювального інструмента або у разі вібрації ґрунту вона попереджує нівелювання у зміненому положенні, завдяки чому попереджуються помилки через зсув вимірювального інструмента.

GRL 650 CHVG: функція попередження про струс має 2 рівні чутливості. Після увімкнення вимірювального інструмента встановлюється висока чутливість.

## Активація попередження про струси:

Функція попередження про струси є стандартно увімкненою. Вона активується приблизно через 30 с після увімкнення вимірювального інструмента.
Під час активації на дисплеї блимає індикатор функції попередження про струси (d). Після увімкнення цей індикатор світиться постійно.

## Спрацювало попередження про струси:

Якщо положення вимірювального інструмента змінюється або якщо реєструється сильний струс, спрацьовує попередження про струси. Обертання лазера припиняється і з’являється повідомлення про помилку. Індикатор стану (12) блимає у швидкому темпі червоним кольором і починає швидко пікати попереджувальний сигнал.

1. Підтвердьте попереджувальне повідомлення за допомогою , натиснувши кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного управління.
2. У разі робіт з автоматичним нівелюванням (включаючи режим нахилу) нівелювання автоматично перезапускається.

Перевірте положення лазерного променя по реперній точці і за потреби скоригуйте висоту або орієнтацію вимірювального інструмента.

## Зміна/вимкнення функції попередження про струси:

На початковому екрані відображається поточне налаштування за допомогою індикатора попередження про струси (d):

Функція попередження про струси увімкнена з високою чутливістю.

GRL 650 CHVG: функція попередження про струси увімкнена зі зниженою чутливістю.

Функція попередження про струси вимкнена.

1. Щоб змінити налаштування функції попередження про струси, короткочасно натисніть кнопку .
2. У наступному меню натискайте кнопку декілька разів, поки не буде вибране потрібне налаштування.
3. Підтвердьте свій вибір за допомогою , натиснувши кнопку .

1. Після увімкнення функції попередження про струси вона активується приблизно через 30 с.

##

Якщо вимірювальний інструмент знаходиться в горизонтальному положенні, вісь X і вісь Y незалежно одна від одної можна нахиляти у діапазоні ±8,5 %.

1. Щоб нахилити вісь X, один раз натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.
2. З’являється меню налаштування кута нахилу осі X.
3. За допомогою кнопки або на вимірювальному інструменті чи кнопки або на пульті дистанційного керування встановіть потрібний нахил.

Одночасне натискання обох кнопок налаштування кута нахилу на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного управління повертає нахил до 0,00 %.

1. Щоб нахилити вісь Y, ще раз натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.
2. З’являється меню налаштування кута нахилу осі Y.

Встановіть потрібний нахил, як це описано для осі X.

Через декілька секунд після натискання останньої кнопки вибраний нахил встановлюється на вимірювальному інструменті. До завершення налаштування нахилу блимають лазерний промінь і символ налаштування кута нахилу на дисплеї.

Після завершення налаштування нахилу на початковому екрані відображається налаштоване значення нахилу обох осей. Індикатор стану (d) на вимірювальному інструменті постійно світиться червоним кольором. На пульті дистанційного керування індикатор стану нахиленої осі ((33) і/або (34)) світиться безперервно червоним кольором.

##

Вимірювальний інструмент зберігає останні 4 значення нахилу, використані для обох осей. Як альтернативу повторному встановленню нахилів ви можете прийняти ці збережені комбінації нахилів.

1. Запустіть режим нахилу для осі X див. Режим нахилу в горизонтальному положенні.

1. Щоб викликати пам’ять нахилу, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування.

1. Натискайте кнопку на вимірювальному інструменті або на пульті дистанційного керування, поки на дисплеї не буде вибрано потрібну комбінацію.
2. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті () або на пульті дистанційного керування.
3. Через кілька секунд після натискання кнопки комбінація нахилів перевстановлюється на вимірювальному інструменті див. Режим нахилу в горизонтальному положенні.
4. Щоб встановити інше значення, крім збережених, натисніть кнопку на вимірювальному інструменті () або кнопку на пульті дистанційного керування.

1. Індикація повертається до меню налаштувань режиму нахилу див. Режим нахилу в горизонтальному положенні.

##

Зміни температури вимірювального інструмента можуть вплинути на встановлений нахил осей.

Щоб уникнути неточності вимірювань, нахил осей регулюється при перевищенні встановленої різниці температур: вимірювальний інструмент самонівелюється, потім повертається до режиму нахилу з останніми встановленими значеннями.

Нахил скидається, коли температура змінюється на ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: за допомогою Bosch Levelling Remote App різницю температур можна зменшити до 2 °C або функцію SlopeProtect можна вимкнути. При вимкненні вимірювального інструмента налаштування не зберігається.