# Definições

##

Pode determinar com que precisão a posição do raio laser é indicada no campo recetor (54) como "central".

A definição atual da indicação Linha central pode ser visualizada na indicação Precisão de receção (l).

1. Para alterar a precisão da receção, prima a tecla as vezes necessárias, até que a definição pretendida seja exibida no ecrã.

Cada vez que a tecla é premida, surge por breves instantes o respetivo valor da precisão da receção na indicação de texto (n).

A definição da precisão da receção é memorizada na desativação.

##

A posição do raio laser no campo recetor (54) pode ser indicada por um sinal sonoro.

Pode alterar o volume de som ou desligar o som de aviso.

1. Pressione para mudar ou para desligar o som de aviso a tecla , até que seja exibido o volume de som desejado no ecrã.

No caso de um volume de som baixo surge a indicação de som de aviso (p) no mostrador com uma barra, com um volume alto com 3 barras, com o som de aviso desativado, ela desaparece.

Independentemente da definição do som de aviso, da primeira vez que o raio laser atinge o campo recetor (54) soa um som curto de baixo volume para confirmação.

A definição do som de aviso é memorizada na desativação do recetor laser.

##

Aceder ao menu das definições: prima brevemente a tecla e a tecla em simultâneo.

Alterar a definição dentro de um submenu: prima a tecla ou a tecla , para alternar entre as definições. A última definição selecionada é memorizada automaticamente quando se sai do menu.

Mudar de submenu: prima brevemente a tecla , para aceder ao próximo submenu.

Sair do menu das definições: prima a tecla as vezes necessárias até o menu das definições terminar. Em alternativa, o menu das definições é terminado automaticamente aprox. 10 s após a última pressão de tecla.

Estão disponíveis os seguintes submenus:

- Unidade de medida da indicação da altura relativa: ao chamar o menu das unidades de medida surge a unidade de medida selecionada atualmente na indicação de texto (n), as unidades de medida disponíveis pode ser visualizadas na indicação Unidade de medida (m).
- LEDs da indicação de sentido (LED): os 3 LEDs das indicações de sentido (55), (57) bem como (56) podem ser alterados na luminosidade ou desligados. Os LEDs acendem respetivamente na definição selecionada.
- Iluminação do mostrador (LIT): a iluminação do mostrador pode ser ligada (LED verde acende) ou desligada (LED vermelho acende).
- Função de memória da última receção (MEM): a indicação do sentido no qual o raio laser saiu do campo recetor, pode ser ligada (LED verde acende) ou desligada (LED vermelho acende).
- LR 65 G: funções Center (CF/CL): é possível selecionar entre o modo CenterFind (CF) e o modo CenterLock (CL). O modo atual surge na indicação de texto (n).

Excetuando a definição da iluminação do mostrador, todas as definições são memorizadas na desativação do recetor laser.

##

Os mostradores (58) na parte da frente e na parte de trás do recetor laser possuem iluminação. A iluminação do mostrador é ligada:

- ao ligar o recetor laser,
- sempre que uma tecla é premida,
- quando o raio laser se desloca no campo recetor (54).

A iluminação do mostrador desliga-se automaticamente:

- 30 s após cada pressão de tecla, quando nenhum raio laser atinge o campo recetor,
- 2 min depois de não ser premida qualquer tecla e quando a posição do raio laser no campo recetor não se altera.

A iluminação do mostrador pode ser desligada no menu das definições.

A definição da iluminação do mostrador não é memorizada na desativação do recetor laser. Após a ligação do recetor laser, a iluminação do mostrador está sempre ligada.