# Exemplos de trabalhos

##

1. Coloque o instrumento de medição na posição horizontal sobre uma superfície firme ou monte-o sobre um tripé (43).

Trabalhar com tripé:

1. Alinhe o raio laser à altura desejada.
2. Transfira ou controle a altura no local alvo.

Trabalhar sem tripé:

1. Determine a diferença de altura entre o raio laser e a altura no ponto de referência com a ajuda da placa-alvo para laser (51).
2. Transfira ou controle a diferença de altura medida no local alvo.

##

Se for necessário marcar ângulos retos ou alinhar paredes divisórias, tem de alinhar o ponto de prumo para cima (10) paralelamente à linha de referência (p. ex. parede).

1. Para o efeito, coloque o instrumento de medição na posição vertical e posicione-o de modo a que o ponto de prumo para cima tenha um trajeto quase paralelo em relação à linha de referência.
2. Para o posicionamento exato, meça a distância entre o ponto de prumo para cima e a linha de referência diretamente no instrumento de medição com a ajuda da placa-alvo para laser (51).
3. Meça novamente a distância entre o ponto de prumo para cima e a linha de referência à distância maior possível do instrumento de medição.
4. Alinhe o ponto de prumo para cima de modo a que tenha a mesma distância em relação à linha de referência que na medição feita diretamente no instrumento de medição.
5. O ângulo reto em relação ao ponto de prumo para cima (10) é indicado através do raio laser variável (8).

##

1. Coloque o instrumento de medição na posição vertical.
2. Se o plano vertical estiver em ângulo reto em relação à linha de referência (p. ex. parede), alinhe o ponto de prumo para cima (10) por esta linha de referência.
3. A linha vertical é indicada pelo raio laser variável (8).

##

1. Para alinhar a linha de laser vertical ou o nível de rotação, a um ponto de referência em uma parede, é necessário colocar o instrumento de medição na posição vertical e alinhar a linha de laser ou o nível de rotação aproximadamente ao ponto de referência.
2. Para o alinhamento exato com o ponto de referência, rode o nível de rotação em volta do eixo X ver Girar o nível de rotação na posição vertical.

##

No caso de condições de iluminação favoráveis (ambiente escuro) e em distâncias curtas é possível trabalhar sem recetor laser. Para uma melhor visibilidade do raio laser, selecione o funcionamento de linha ou o funcionamento de ponto e rode o raio laser para o local alvo.

##

No caso de condições de iluminação desfavoráveis ( ambiente claro, radiação solar direta) e a distâncias maiores, use o recetor laser (41) para detetar melhor o raio laser.

1. Para trabalhos com o recetor laser, selecione o funcionamento rotativo com a velocidade de rotação mais elevada.

##

No exterior deve usar sempre o recetor laser (41).

1. Para trabalhos em solo instável, monte o instrumento de medição no tripé (43).

Trabalhe apenas com a função de aviso de choque ativada, para evitar medições incorretas em caso de movimentos do solo ou estremecimento do instrumento de medição.

##

1. Monte o instrumento de medição na posição horizontal num tripé (43) e coloque o tripé fora da área da cofragem.
2. Selecione o funcionamento rotativo.
3. Fixe o recetor laser (41) com o suporte numa régua de medição (42).
4. Coloque a régua de medição num ponto de referência para a cofragem.
5. Alinhe o recetor laser na régua de medição em altura, de modo a que o raio laser do nível laser variável (8) do instrumento de medição seja indicado como centrado. ver Indicações de sentido
6. Coloque então a régua de medição com o recetor laser sucessivamente em vários locais de teste na cofragem.

Certifique-se de que a posição do recetor laser na régua de medição permanece inalterada.

1. Corrija a altura da cofragem, até que o raio laser seja indicado como centrado em todos os locais de teste.

##

1. Monte o instrumento de medição na posição horizontal num tripé (43).
2. Selecione o funcionamento rotativo.
3. Coloque o tripé com o instrumento de medição de modo a que o eixo X esteja alinhado numa linha com a inclinação a verificar.
4. Defina a inclinação nominal como inclinação do eixo X ver Modo de inclinação com posição horizontal.
5. Fixe o recetor laser (41) com o suporte numa régua de medição (42).
6. Coloque a régua de medição na base da superfície inclinada.
7. Alinhe o recetor laser na régua de medição em altura, de modo a que o raio laser do nível laser variável (8) do instrumento de medição seja indicado como centrado. ver Indicações de sentido
8. Coloque então a régua de medição com o recetor laser sucessivamente em vários locais de teste na superfície inclinada.

Certifique-se de que a posição do recetor laser na régua de medição permanece inalterada.

Se o raio laser for indicado como centrado em todos os locais de teste, a inclinação da superfície está correta.