# Oversigt over statusvisninger

Måleværktøj | Funktion
--- | ---
Grøn | Rød
◌ |  | Vandret position: Nivelleringsproces X- og/eller Y-akse Lodret position: Nivelleringsproces X-akse
◌ |  | Hviletilstand aktiveret
● |  | Vandret position: Begge akser er nivelleret. Lodret position: X-akse er nivelleret.
| ◌ | Automatisk slukning på grund af fejlmeddelelse (batteri/akku tom, driftstemperatur overskredet)
| ◌ | Tilstanden CenterFind eller tilstanden CenterLock startet se Funktioner
| ◌ | Måleværktøjets position er ændret uden slukning/tænding af værktøjet
| ◌ | Selvnivellering ikke mulig, afslutning på selvnivelleringsområdet
| ◌ | Chokadvarselsfunktion udløst
| ◌ | Måleværktøjets kalibrering er startet.
| ● | Vandret position: Mindst en akse hælder eller ved manuel funktion. Lodret position: X-aksen hælder eller ved manuel funktion.

● Lyser permanent

◌ Blinker

Fjernbetjening | Fjernbetjening | Funktion
--- | --- | ---
Grøn | Rød | Grøn | Rød
◌ |  |  |  | Nivelleringsproces X-akse (vandret og lodret position)
|  | ◌ |  | Nivelleringsproces Y-akse (vandret position)
◌ |  | ◌ |  | Fjernbetjening tilsluttes via Bluetooth®. (De to statusvisninger blinker skiftevist.)
● |  |  |  | X-akse er nivelleret (vandret og lodret position).
|  | ● |  | Y-akse er nivelleret (vandret position).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Fjernbetjening tilsluttet korrekt via Bluetooth®
| ● |  |  | X-aksen hælder eller i manuel drift (vandret og lodret position).
|  |  | ● | Y-aksen hælder eller i manuel drift (vandret position).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Oprettelse af forbindelse via Bluetooth® til måleværktøjet mislykkedes

● Lyser permanent

◌ Blinker