# Daljinski upravljač

## Napajanje daljinskog upravljača

Za rad daljinskog upravljača preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

1. Okrenite blokadu (37) poklopca pretinca za baterije (npr. kovanicom) u položaj .
2. Otvorite poklopac pretinca za baterije (39) i umetnite baterije.

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca za baterije.

1. Zatvorite poklopac pretinca za baterije (39) i okrenite blokadu (37) pretinca za baterije u položaj .

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. U slučaju dužeg skladištenja u daljinskom upravljaču baterije bi mogle korodirati.

Funkcija Bluetooth® ostaje aktivna dok su umetnute baterije u daljinskom upravljaču. Možete izvaditi baterije kako biste spriječili potrošnju energije zbog ove funkcije.

## Puštanje daljinskog upravljača u rad

Sve dok su umetnute baterije s dostatnim naponom, daljinski upravljač je spreman za rad.

1. Kako biste aktivirali daljinski upravljač, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.
2. Status osi na rotacijskom laseru se poziva i prikazuje na indikatorima statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču.

Dok indikatori statusa svijetle, svakim daljnjim pritiskom na neku tipku na daljinskom upravljaču mijenja se odgovarajuća postavka na rotacijskom laseru. Svijetljenje pokazivača odašiljanja signala (32) na daljinskom upravljaču pokazuje da je odaslan signal.

Radi uštede energije daljinski upravljač se deaktivira nakon kratkog vremena i indikatori statusa (33) i (34) ponovno se gase.

Uključivanje/isključivanje mjernog alata nije moguće s daljinskim upravljačem.