# Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

##

Lasermottakeren er beregnet for rask lokalisering av roterende laserstråler på bølgelengden som er angitt i de tekniske spesifikasjonene.

Lasermottakeren LR 60 er også beregnet brukt til styring av GRL 600 CHV via Bluetooth®, lasermottakeren LR 65 G til styring av GRL 650 CHVG.

Lasermottakeren er egnet for bruk innen- og utendørs.

##

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildene som viser lasermottakeren.

(54) | Mottaksfelt for laserstråle
(55) | LED-retningsindikator «Laserstråle over senterlinje»
(56) | LED for senterlinje
(57) | LED-retningsindikator «Laserstråle under senterlinje»
(58) | Display (for- og bakside)
(59) | Høyttaler
(60) | Libelle
(61) | Opphengskrok
(62) | Sentermerke
(63) | Magneter
(64) | Feste for holder
(65) | Serienummer
(66) | Batterideksel
(67) | Lås for batterideksel
(68) | Knapp for Y‑akse
(69) | Knapp for X‑akse
(70) | Knapp for modus
(71) | Knapp for innstilling av mottaksnøyaktighet
(72) | Av/på-knapp
(73) | Knapp for lydsignal/lydstyrke
(74) | Libelle for holderA)
(75) | Referanse senterlinje på holderA)
(76) | HolderA)
(77) | Skruknapp for holderA)
(78) | NivellerstangA)
(79) | Festeskrue for holderenA)

A)

  Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

### Visningselementer

(j) | Ladenivåindikator for oppladbart batteri/engangsbatterier rotasjonslaser
(k) | Indikator for Bluetooth®-forbindelse
(l) | Visning av mottaksnøyaktighet
(m) | Indikator for måleenhet
(n) | Tekstfelt
(o) | Retningsindikator «Laserstråle under senterlinje»
(p) | Indikator for lydsignal/lydstyrke
(q) | Indikator for senterlinje
(r) | Batteriindikator lasermottaker
(s) | Retningsindikator «Laserstråle over senterlinje»

##

Lasermottaker | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m | 2000 m
Maks relativ luftfuktighet | 90 % | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Batterier | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-lasermottaker
Driftsfrekvensområde | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Sendeeffekt maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Maks. signalrekkeviddeB) | 100 m | 100 m
Klasse | 1 | 1
Kompatibilitet | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Bølgelengde som kan mottas | 600−800 nm | 500−570 nm
Rotasjonshastighet som kan mottas | > 120 o/min | > 120 o/min
Maks. rekkeviddeD)
Med GRL 600 CHV | 300 m | −
Med GRL 650 CHVG | − | 325 m
Mottaksvinkel | ± 35° | ± 35°
MottaksnøyaktighetE)F)
Svært fin | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm
Fin | ± 1 mm | ± 1 mm
Middels | ± 2 mm | ± 2 mm
Grov | ± 5 mm | ± 5 mm
Svært grov | ± 10 mm | ± 10 mm
Driftstid ca. | 50 t | 50 t
VektG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Mål (lengde × bredde × høyde) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Kapslingsgrad | IP67 | IP67

A)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

B)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

C)

  I forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter kan det, avhengig av modell og operativsystem, hende at det ikke er mulig å opprette forbindelse. Bluetooth®-enheter må støtte SPP-profilen.

D)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

E)

  Avhengig av avstanden mellom lasermottakeren og rotasjonslaseren samt rotasjonslaserens laserklasse og -type

F)

  Mottaksnøyaktigheten kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

G)

  Vekt uten batterier

Lasermottakeren identifiseres entydig ved bruk av serienummeret (65) på typeskiltet.