# Ручний режим

Автоматичне нівелювання вимірювального інструмента можна вимкнути (ручний режим):

- у горизонтальному положенні для обох осей незалежно одна від одної,
- у вертикальному положенні для осі X (вісь Y у вертикальному положенні не можна нівелювати).

У ручному режимі вимірювальний інструмент можна встановлювати з будь-яким нахилом.

Додатково можна нахилити осі незалежно одна від одної у діапазоні ±8,5 % на вимірювальному інструменті. Значення нахилу осі у ручному режимі на дисплеї не відображається.

Індикатор стану (12) на вимірювальному інструменті безперервно світиться червоним кольором, коли

- у горизонтальному положенні щонайменше одна вісь налаштована на ручний режим,
- у вертикальному положенні вісь X налаштована на ручний режим.

На пульті дистанційного керування індикатор стану осі X (33) або індикатор стану осі Y (34) безперервно світиться червоним кольором, коли відповідна вісь налаштована на ручний режим.

Ручний режим не можна увімкнути за допомогою пульта дистанційного керування.

## Ручний режим у горизонтальному положенні

1. Натискайте кнопку декілька разів, поки не буде досягнута потрібна комбінація налаштувань для обох осей.
2. На зображеному прикладі екрана автоматичне нівелювання для осі X вимкнене, для осі Y нівелювання продовжує працювати.

## Нахиляння осей

1. Натискайте кнопку , поки відображається меню ручного режиму.

Якщо автоматичне нівелювання вимкнене лише для однієї осі, нахил можна змінювати лише для цієї осі.

1. У разі ручного режиму обох осей повторним натисканням кнопки можна перемикатися між осями.

1. На дисплеї блимає символ осі, нахил якої можна змінити.

1. Нахиліть вибрану вісь за допомогою кнопок або до потрібного положення.

## Ручний режим у вертикальному положенні

1. Щоб вимкнути автоматичне нівелювання для осі X, натисніть кнопку . (Вісь Y у вертикальному положенні нівелювати не можна.)

## Нахиляння осі X

1. Натискайте кнопку , поки відображається меню ручного режиму.
2. На дисплеї блимає символ осі X.
3. Нахиліть вісь X за допомогою кнопок або до потрібного положення.

## Поворот осі Y

1. Ще раз натисніть кнопку , поки відображається меню ручного режиму.
2. На дисплеї блимає символ осі Y.
3. Поверніть вісь Y за допомогою кнопок або до потрібного положення.