# Trabajar con accesorios

##

La tablilla reflectante de láser (51) mejora la visibilidad del rayo láser bajo condiciones desfavorables y distancias más grandes.

La superficie reflectante de la tablilla (51) permite apreciar mejor el rayo láser y la superficie transparente deja ver el rayo láser también por el dorso de la tablilla reflectante de láser.

##

Un trípode ofrece una base de medición estable y regulable en la altura.

1. Para el modo horizontal, ponga el instrumento de medición con la fijación para trípode de 5/8" (18) sobre la rosca del trípode (43).
2. Para el modo vertical, utilice la fijación para trípode de 5/8" (20).
3. Atornille firmemente el instrumento de medición con los tornillos de sujeción del trípode.

Con un trípode con escala graduada en la base extraíble puede ajustar la desviación de altura directamente.

1. Nivele el trípode de forma aproximada antes de conectar el instrumento de medición.

##

Las gafas para láser filtran la luz del entorno. Ello permite apreciar con mayor intensidad la luz del láser.

##

Puede fijar el instrumento de medición a una pared con ayuda del soporte de pared con unidad de alineación (44). Se recomienda el uso del soporte de pared, por ejemplo, cuando se trabaja por encima de la altura de la base extraíble de los trípodes, o cuando se trabaja en un suelo inestable y sin trípode.

1. Atornille firmemente el soporte de pared (44) con tornillos a través de los orificios de fijación (45) a una pared.
2. Monte el soporte de pared lo más verticalmente posible y procure que la fijación sea estable.
3. Atornille el tornillo de 5/8" (48) del soporte de pared en la fijación horizontal para trípode (18) o en la fijación vertical para trípode (20) del instrumento de medición según la aplicación.

Con ayuda de la unidad de alineación, puede mover el instrumento de medición dentro de un rango de aprox. 13 cm en altura.

1. Pulse la tecla (46)
2. Mueva la unidad de alineación aproximadamente a la altura deseada.

Con el tornillo de ajuste de precisión (47) puede alinear el rayo láser con precisión a una altura de referencia.

##

En el caso de trabajos con la regla de nivelación en las cercanías de cables de alta tensión, debe prestarse especial precaución. Si la regla de nivelación se acerca a líneas de alta tensión, puede producirse una descarga eléctrica que puede causar la muerte.

No trabaje con la regla de nivelación cuando se aproxime una tormenta.

Para comprobar la planitud o aplicar pendientes se recomienda utilizar la regla de nivelación (42) junto con el receptor láser.

En la parte superior de la regla de nivelación (42) hay una escala graduada relativa. Puede preseleccionar su nivel de altura cero abajo en la base extraíble. De esta manera es posible determinar directamente las desviaciones respecto a la altura nominal.