# Igangsetting rotasjonslaser

- Hold arbeidsområdet fritt for hindringer som kan reflektere eller hindre laserstrålen. Tildekk for eksempel glinsende eller blanke overflater. Ikke mål gjennom glassruter eller lignende materialer. Hvis laserstrålen reflekteres eller hindres, kan måleresultatene bli feil.

- Bruk alltid bare midten av laserpunktet eller laserlinjen når du markerer. Størrelsen på laserpunktet eller bredden på laserlinjen endrer seg med avstanden.

##

Horisontal posisjon

Vertikal posisjon

1. Sett måleverktøyet på et stabilt underlag i horisontal eller vertikal posisjon, monter det på et stativ (43) eller på veggholderen (44) med justeringsenheten.

Pass på at måleverktøyet har en stabil posisjon, slik at driften ikke må avbrytes på grunn av nye nivelleringer. På grunn av den høye nivelleringsnøyaktigheten reagerer måleverktøyet svært ømfintlig på vibrasjoner og posisjonsendring.

##

Hovedfunksjonene til måleverktøyet styres med knappene på måleverktøyet og via fjernkontrollen (40). Andre funksjoner er tilgjengelige via fjernkontrollen (40), lasermottakeren (41) eller Bosch Levelling Remote App.

se Oversikt over funksjonenes styringsmuligheter

Følgende gjelder for visningen på displayet (15) til måleverktøyet:

- Første gang en funksjonsknapp trykkes (for eksempel knapp ), vises de gjeldende innstillingene for funksjonen. Neste gang funksjonsknappen trykkes, endres innstillingene.
- I den nedre delen av displayet vises symboler for funksjonsknapper (i) i forskjellige menyer. Med de tilhørende funksjonsknappene (softkeys) rundt displayet kan funksjonene som vises av symbolene (i) utføres (se bilde). Symbolene viser, avhengig av den tilhørende menyen, funksjonsknappene som kan brukes (for eksempel knappen ) i menyen for rotasjonsmodus eller andre funksjoner som Fortsett (), Tilbake () eller Bekreftelse ().
- Funksjonsknappsymbolene (i) indikerer også om tastene og i gjeldende meny brukes () til å vippe nedover () eller oppover () eller for å rotere med klokken () eller mot klokken.
- 5 s etter det siste knappetrykket skifter visningen automatisk til startskjermen igjen.
- For hvert knappetrykk eller hvert signal som måleverktøyet mottar lyser displayet (15). Lyset slukker ca. 1 min etter det siste knappetrykket.

Helningen eller dreiingen i forskjellige funksjoner går raskere hvis de respektive helnings- eller dreieknappene på måleverktøyet eller fjernkontrollen trykkes lengere.

Når måleverktøyet slås av, blir alle funksjonene tilbakestilt til standardinnstillingen.

##

Utfør alltid en kontroll av nøyaktigheten før første idriftsetting og hver gang du skal bruke verktøyet se Nøyaktighetskontroll og kalibrering av måleverktøyet.

## Innkobling

1. Trykk på knappen for å slå på måleverktøyet.
2. En startsekvens vises i noen sekunder, og deretter vises startskjermen.
3. Måleverktøyet sender den variable laserstrålen (8) og loddpunktet oppover (10) ut av laseråpningene (9).

Nivelleringen begynner automatisk, og den vises av det blinkende symbolet for nivellering på displayet, de blinkende laserstrålene og den grønne, blinkende statusindikatoren (12) se Automatisk nivellering.

Etter fullført nivellering vises startskjermen, laserstrålene lyser kontinuerlig, rotasjonen starter og statusindikatoren (12) lyser kontinuerlig grønt.

## Utkobling

1. Hold knappen inntrykt helt til utkoblingssymbolet vises på displayet, for å slå av måleverktøyet.

Hvis maksimalt tillatt driftstemperatur på 50 °C overskrides, vises en varselmelding i noen sekunder, og statusindikatoren (12) blinker rødt.

Deretter slås måleverktøyet av, slik at laserdioden beskyttes. Etter avkjøling er måleverktøyet klart for bruk igjen og kan slås på.

##

Ved levering er måleverktøyet og fjernkontrollen (40) og lasermottakeren (41) som fulgte med, allerede koblet til hverandre via Bluetooth®.

1. Hold knappen inne til symbolet for forbindelse med fjernkontrollen/lasermottakeren vises på displayet, for å koble til fjernkontrollen eller lasermottakeren.

1. For å opprette forbindelse med fjernkontrollen trykker du samtidig på knappen og knappen på fjernkontrollen til statusindikatorene (33) og (34) begynner å blinke.
2. Mens forbindelsen med fjernkontrollen opprettes, blinker statusindikatorene på fjernkontrollen vekselvis grønt.

1. For å opprette forbindelsen til lasermottakeren holder du samtidig knappene og på lasermottakeren inne helt til meldingen om oppretting av forbindelse vises på lasermottakeren.

se Forbindelse med rotasjonslaseren

Det vises på displayet at det er opprettet forbindelse med fjernkontrollen eller lasermottakeren.
Når det er opprettet forbindelse med fjernkontrollen, lyser statusindikatorene (33) og (34) på fjernkontrollen grønt i 3 s.

Hvis det ikke var mulig å opprette forbindelse, vises en feilmelding på displayet.
Hvis det ikke var mulig å opprette forbindelse, lyser statusindikatorene (33) og (34) på fjernkontrollen rødt i 3 s.

2 lasermottakere kan være koblet til og brukes med måleverktøyet samtidig.

Hvis flere fjernkontroller eller lasermottakere kobles til, blir den eldste forbindelsen slettet.

##

Måleverktøyet er utstyrt med en Bluetooth®-modul som tillater fjernstyring via en smarttelefon med Bluetooth®-grensesnitt ved bruk av radioteknologi.

For at det skal være mulig å bruke denne funksjonen Bosch Levelling Remote App. Denne kan du laste ned fra appbutikken (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store), avhengig av enheten. For å gjøre det, skann QR-koden vist nedenfor.

Informasjon om de nødvendige systemkravene for smarttelefonen din finner du i måleverktøyets tekniske data.

Ved fjernstyring via Bluetooth® kan det forekomme tidsforsinkelser mellom smarttelefonen og måleverktøyet.

Bluetooth®-funksjonen for fjernkontroll via app er slått på som standard på måleverktøyet og kan deaktiveres med knappen.

1. Trykk på knappen for å slå av Bluetooth® for fjernkontroll via app.
2. På startskjermen forsvinner indikatoren for forbindelse via Bluetooth® (c).

1. Trykk på knappen for å slå på igjen Bluetooth® for fjernkontroll via app.

1. Symbolet for forbindelse med smarttelefonen vises på displayet.

Kontroller at Bluetooth®-grensesnittet er aktivert på smarttelefonen.

Det vises på displayet når forbindelsen er opprettet. Forbindelsen som er opprettet, vises i indikatoren for forbindelse via Bluetooth® (c) i startskjermen.

Hvis det ikke var mulig å opprette forbindelse, vises en feilmelding på displayet.

Etter at startet, Bosch Levelling Remote App opprettes forbindelsen mellom smarttelefonen og måleverktøyet. Hvis flere aktive måleverktøy blir funnet, velger du ønsket måleverktøy. Hvis bare ett aktivt måleverktøy blir funnet, opprettes forbindelsen automatisk.

Bluetooth®-forbindelsen kan avbrytes på grunn av for stor avstand eller hindringer mellom måleverktøyet og den mobile enheten, og av elektromagnetiske forstyrrelser. Da starter et nytt forsøk på å opprette forbindelse automatisk.

Ved å trykke på knappen kan du kun kontrollere Bluetooth®-funksjonen for tilkobling til en smarttelefon. Måleverktøyet sender uavhengig et signal via Bluetooth® for tilkobling til fjernkontrollen/lasermottakeren. Du kan kun stoppe dette signalet ved å slå av måleverktøyet (eller ta ut batteriene fra fjernkontrollen eller lasermottakeren).

##

Under pauser i arbeidet kan du sette måleverktøyet i hvilemodus. Alle innstillinger blir da lagret.

1. Trykk kort på knappen .
2. Trykk gjentatte ganger på knappen i den påfølgende menyen til du har valgt hvilemodus.
3. Bekreft valget med ved å trykke på knappen .

Alternativt kan du slå på hvilemodus ved å trykke på knappen på fjernkontrollen.

Når hvilemodus er slått på, vises symbolet for hvilemodus på displayet. Statusindikatoren (12) blinker langsomt grønt. Støtvarslingsfunksjonen er fortsatt aktivert, og alle innstillinger lagres.

1. Trykk kort på knappen på måleverktøyet eller knappen på fjernkontrollen for å se hvilemodus.

Du kan slå av måleverktøyet også i hvilemodus. Dette gjøres ved å holde knappen inntrykt helt til utkoblingssymbolet vises på displayet. Alle de andre knappene på måleverktøyet og fjernkontrollen er deaktivert.

Hvilemodus kan også slås på og av via Bosch Levelling Remote App.

##

Tastaturet til måleverktøyet og fjernkontrollen kan låses via Bosch Levelling Remote App. Symbolet for tastelås vises på displayet til måleverktøyet.

Tastelåsen kan oppheves:

- via Bosch Levelling Remote App,
- ved at måleverktøyet slås av og på med knappen
- eller ved at knappene og på måleverktøyet trykkes samtidig.