# Työskentelyohjeita

##

Libellin (60) avulla voit suunnata laservastaanottimen pystysuoraan (luotisuoraan) asentoon. Vinoon asennettu laservastaanotin johtaa mittausvirheisiin.

##

Voit merkitä laservastaanottimen oikean ja vasemman puolen keskimerkin (62) avulla lasersäteen paikan, kun se kulkee vastaanottokentän (54) keskellä.

Varmista, että suuntaat merkittäessä laservastaanottimen tarkalleen pystysuoraan asentoon (vaakasuoralla lasersäteellä) tai vaakasuoraan asentoon (pystysuoralla lasersäteellä), koska muuten merkinnät poikkeavat lasersäteestä.

##

Voit kiinnittää laservastaanottimen pidikkeellä (76) mittatankoon (78) tai muihin enintään 65 mm:n levyisiin apuvälineisiin.

1. Kiinnitä pidike (76) kiinnitysruuvilla (79) laservastaanottimen taustapuolen kiinnittimeen (64).
2. Löysää pidikkeen kiertonuppia (77), siirrä pidikettä esim. mittatangossa (78) ja kiristä kiertonuppi (77).

Libellin (74) avulla voi suunnata pidikkeen (76) ja laservastaanottimen vaakasuoraan asentoon. Vinoon asennettu laservastaanotin johtaa mittausvirheisiin.

Pidikkeen keskilinjan referenssipiste (75) on samalla korkeudella kuin keskimerkki (62) ja sitä voi käyttää lasersäteen merkintään.

##

Jos käyttökohteessa ei tarvita välttämättä varmistettua kiinnitystä, voit liittää laservastaanottimen teräsosiin magneettien (63) avulla.