# Batteri

Måleverktøyet kan brukes både med vanlige engangsbatterier og med Bosch li-ion-batteri.

Bruk ikke vanlige oppladbare batteriet (for eksempel nikkel-metallhydrid).

##

- Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske dataene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-ion-batteriene som kan brukes i elektroverktøyet.

Litium-ion-batterier leveres delvis ladet på grunn av internasjonale transportforskrifter. For å sikre full effekt fra batteriet må du lade det helt opp før første gangs bruk.

### Batterinivåindikator på batteriet

Hvis batteriet tas ut av måleverktøyet, kan ladenivået vises av de grønne lysdiodene til ladenivåindikatoren på batteriet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

Ikke alle batterityper har en ladenivåindikator.

#### Batteritype GBA 18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 60–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 30–60 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–30 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %

#### Batteritype ProCORE18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 5 × grønt | 80–100 %
Lyser kontinuerlig 4 × grønt | 60–80 %
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 40–60 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 20–40 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–20 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %

### Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet må oppbevares ved temperatur fra −20 °C til 50 °C. Du må for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

Rengjør ventilasjonsslissene på batteriet regelmessig med en myk, ren og tørr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

##

Det anbefales å bruke alkaliske manganbatterier til måleverktøyet.

Sett batteriene i batteriadapteren (22).

Pass på riktig polaritet, som vist på batteriadapteren.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme produsent og med samme kapasitet.

- Ta batteriene ut av måleverktøyet hvis du ikke skal bruke det på lang tid. Batteriene kan korrodere hvis de oppbevares lenge i måleverktøyet.

Batteriadapteren er utelukkende beregnet på bruk av Bosch måleverktøy som er designet for dette.

##

1. Skyv batteridekselet på plass (2) og åpne batteridekselet (1).
2. Trykk på utløserknappen (23) og trekk batteriet (24) eller batteriadapteren (22) ut av batterirommet. Ikke bruk makt.
3. Skyv et ladet oppladbart batteri (24) eller batteriadapteren (22) med innsatte batterier inn i batterirommet til det merkes at det/den festes.
4. Lukk batteridekselet (1), og skyv låsen (2) til stillingen .

##

Ladenivåindikatoren (e) på displayet viser ladenivået til det oppladbare batteriet eller engangsbatteriene:

Indikator | Kapasitet
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Hvis det oppladbare batteriet eller engangsbatteriene er tomme, vises en varselmelding i noen sekunder, og statusindikatoren (12) blinker raskt rødt. Deretter slås måleverktøyet av.